문서번호	시설보수과-2237
결재일자	2014.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설보수과장	동부도로사업소장
김호규	박용선	05/29 송영배
협 조
	주무관		정병윤

외부전문가 합동 자체정밀점검 시행계획

〔성내5교외 6개소, 송파지하차도외 2개소〕

2014. 05.

동부도로사업소

(시설보수과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

외부전문가 합동 자체정밀점검검 시행계획

(성내5교외 6개소, 송파지하차도외 2개소)

시설물 안전점검에 대한 기술용역 타당성 심사결과(2013년) 성내5교외 6개소 및 송파지하차도외 2개소는 자체 점검토록 통보됨에 따라 자체정밀점검계획을 수립․시행하여 시설물 안전점검 및 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

▢ 제775차 기술용역 타당성심사(2013. 8. 2) 및 제849차 기술용역 타당성심사(2013. 8.26)

※ 전차 정밀점검결과 안전등급 상태 양호한 B등급 시설물은 자체점검 추진

Ⅱ		시행계획

▢ 점검기간 : 2014. 6 ~ 2014. 7

▢ 대상시설물

○ 성내5교외 6개소 자체정밀점검

연번	시설명	종별	규 모		구조	설계 하중	노선명	준공년도	시설물 담당	비 고
			폭(m)	연장(m)
1	성내5교	법정외	30	540	RCS	DB-24	거여동길	1984	이민호	총괄 : 정병윤 점검일수:60일
2	장지2교	법정외	20	15	RCS	DB-24	약진로	1986	이민호
3	서부교	법정외	25	22.1	RA	DB-24	거여동길	1987	이민호
4	세곡3교	법정외	35	40	PSC	DB-24	밤고개길	2008	정병윤
5	복정2교	법정외	53.5	25	RCS	DB-24	헌릉로	1994	김희철
6	방이고가	법정외	16	70.6	STB	DB-24	오금로	1997	정병윤
7	봉은교	1종	25	255	STB	DB-24	봉은사로	1999	김호규

○ 송파지하차도외 2개소 자체정밀점검

연번	시설명	종별	규 모		구조	노선명	준공년도	시설물 담당	비 고
			폭(m)	연장(m)
1	송파지하차도	법정외	23.5	400	RC.Box	송파대로	1998	김호규	총괄 : 김호규 점검일수:60일
2	대치지하차도	2종	8	470	RC.Box	남부순환로	1986	김호규
3	천호지하차도	2종	16	355	RC.Box	천호대로	1997	김희철

▢ 점검방법 : 시설물 관리주체와 외부전문가 합동점검 시행

▢ 현장 점검반 편성

○ 책임기술자 : 시설보수과장

○ 점검 조원 : 시설물 담당직원 + 외부전문가(특급1인, 중급2인)

▢ 점검일정 : 외부전문가가 현장점검 일정계획서를 우리사업소에 제출

▢ 과업범위

○ 자료수집 및 분석

․ 준공도면, 구조계산서, 특별시방서

․ 시공 보수․보강도면

․ 시설물관리대장

○ 현장조사 및 시험

․ 주요부재 외관조사

→ 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출, 강재균열․도장․부식 상태 등

․ 간단한 비파괴 현장시험 : 반발경도시험, 중성화시험

․ 외관조사망도 작성

○ 상태평가

․ 외관조사 및 비파괴 현장시험 결과분석

․ 문제 부재에 대한 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 등급

○ 보고서 작성 : 시설물당 5권

○ 사용장비 : 슈미트해머, 균열측정기 등 외관조사에 필요한 장비

○ 점검결과 작성

․ 이전의 점검진단시 발견된 결함의 진전 및 신규발생을 파악하여 시설물의 주요 부재별 상태평가

․ 정밀점검 내용, 결과 및 조치필요사항 등을 기록

․ 시설물 전체에 대한 상태평가 등급(A,B,C,D,E) 결정

․ 결함이 신규로 발생 또는 진전된 부재는 외관조사망도 작성

․ 시설물의 중대한 결함이 발생하거나 주요 부재의 상태평가 등급이 D급 이하로 정밀안전진단 필요여부 판단

Ⅲ		점검대가 산출기준

▢ 관련근거 : 안전점검 및 정밀안전진단 대가 산정기준

※ 도로시설관리과-109811(‘11. 9. 8) 2012년 도로시설물 자체정밀점검 시행계획

▢ 점검비용

○ 성내5교외 6개소 자체정밀점검 : 29,055,473원  적용 : 29,050,000원

- 특급기술자(1인) : 247,598원×41인=10,151,518원

- 중급기술자(2인) : 187,789원×95인=17,839,955원

- 보고서 인쇄비 : 152,000원×7개소=1,064,000원(시설물당 5부)

○ 송파지하차도외 2개소 자체정밀점검 : 14,669,430원  적용 : 14,660,000원

- 특급기술자(1인) : 247,598원×21인=5,199,558원

- 중급기술자(2인) : 187,789원×48인=9,013,872원

- 보고서 인쇄비 : 152,000원×3개소=456,000원(시설물당 5부)

▢ 예산과목

○ 도로시설관리, 도로시설물운영, 시설물안전점검및진단, 시설비

Ⅳ		외부전문가 선정

▢ 외부전문가 선정

○ 토목분야의 기술자격자(기술사 등)

○ 시설물안전점검업체 기술자로 안전점검 및 진단 유경험자

▢ 선정대상자

구 분	성내5교외 6개소 자체정밀점검	송파지하차도외 2개소 자체정밀점검
특급기술자(1명)	대신이엔지(주) 하상우	(주)세안안전진단 최남호
중급기술자(2명)	대신이엔지(주) 김성수 대신이엔지(주) 이종명	(주)세안안전진단 윤희두 ㈜한국구조물안전연구원 이기철
총 괄 담 당	ㆍ지방시설주사 정병윤	ㆍ지방시설주사 김호규

※ 외부전문가 선정사유

- 안전점검 및 진단실적이 많고 경험이 풍부한 책임기술자를 선정

Ⅴ		행정사항

▢ 외부전문가의 점검수당은 점검완료 보고 후 지급

▢ 교량점검에 필요한 차량은 우리사업소 고소작업차(가로등보수차) 활용

▢ 안전사고 예방을 위하여 보안 및 안전관리 이행각서 징구

▢ 점검결과를 도로시설물관리시스템에 입력관리

붙 임  1. 위치도 1부.

2. 자체정밀점검 결과보고서(작성양식) 1부.

3. 외부전문가 출석부 및 일일보고(양식) 1부.

4. 소요인력 및 예산 산출서 1부. 끝.