문서번호	교량보수과-1716
결재일자	2014.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		교량보수과장	성동도로사업소장
김중철		김종대	06/02 정진오
협 조
	기전과장			최주용
	시설보수과장			박춘배
	주무관			김근수
	주무관			김형섭
	주무관			김근섭
	주무관			이기승

자동차전용도로(동부간선로)

수방업무(청소) 대응 매뉴얼

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.   5.

서울특별시성동도로사업소

(교량보수과)

자동차전용도로(동부간선로) 수방업무(청소) 대응 매뉴얼

□ 사전 준비단계

○ 기준 수위

- 한강 수위(한강대교)  :   7.81m

- 중랑천 수위(월계1교) : 17.84m

․1차 경계 수위 : 15.73m

․통제(위험) 수위 : 16.20m

․침수 수위 : 17.23m

○ 침수 예정수위 통보 및 확인 체계

- 침수 예정수위 통보 : 시설관리공단 종합상황실 비상연락망

- 수위 확인 방법 : 서울시 수방관리시스템상 월계1교 수위

□ 인력 및 장비 출동준비

○ 상황판단 및 출동준비 명령

- 총괄책임자 : 교량보수과장

- 정 책임자  : 김중철(#############)

- 부 책임자  : 교량보수과 전직원

- 부서별 조치 책임자

기관 및 부서	담당업무	담당자	비상연락망	비고
시설보수과	차량배차 및 인력 준비	김근수	#############
기 전 과	차량 및 장비 배차	최태영	#############
성동경찰서	교통통제	유창우	#############
성동소방서	펌프차 협조	김영규	#############
서울시설관리공단	동부간선로 청소시기 등 협의	상황실	2290-6112~3
성동구청	필요시 지원요청	이용	#############

○ 출동전 준비 및 확인사항

- 사업소 살수차(6000ℓ) : 물충진 →중랑하수처리장내 급수탑

- 현장 다수의 장비 사업소 대기하다가 필요시 현장 투입(소요시간 10~20분)

□ 비상연락망 체계구축 및 단계별 보고

○ 비상연락체계 구축

- [BAND 1] 사업소 내부망 구축

- [BAND 2] 대외기관 조합된 비상연락망 구축

- [BAND 3] 보고체계를 고려한 내부망 구축

○ 단계별 보고체계

① 출동준비 발령 및 준비상태 점검결과 보고

② 출동명령 발령시

③ 현장 도착시 : 유관기관 참여현황 종합보고

④ 작업개시 및 작업진행 상황

⑤ 작업완료시

⑥ 교통개방시

※ 보고 책임자 : 정 책임자(부재시 부책임자)

□ 단계별 작업요령

[청소1단계]

○ 수위조건 : 한강 수위 7.81m, 월계1교 수위 17.84m로 중차량 진입 가능시

○ 작업방법

- 수위 하강시 다목적차량, 로우더, 기타 차량 왕복주행 뻘 부유 배제 및 밀어내기

- 필요시 퇴적된 부유물 적재 제거

○ 현장작업 지휘자 : 교량보수과장(부재시 정․부 책임자)

[청소2단계]

○ 노면씻기 및 마무리작업

- 다목적차량, 살수차, 소방차, 작업인력, 뻘제거 마무리

- 난간 및 휀스등에 부착된 부유물 제거

□ 교통 개방 : 성동경찰서장 통제와 개통.

첨부 : 유관기관 복구협력체계 및 사업소 장비현황 1부.     끝.