문서번호	시설관리과-14507
결재일자	2014.6.2.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
시설관리팀장	주무관	시설관리과장
최명익	代한상근	06/02 나태산

급 수 공 사 일 일 결 산 보 고

(2014.05.30~05.31)

중부수도사업소

시설관리과

☐ 2014년 05월 30일 금요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
###	성북구 관내 수탁급수공사	1. ########### (신설107) -새들분기:100*30. 관부설:ssp[30*2m -보호통설치:30*1. 계량기설치:30*1.15*15 -구선폐쇄:100*20새들잠금및캡폐쇄 2. ##########(신설106) -새들설치:150*20 관부설:ssp20*5m -보호통설치:20*1 계량기설치:20*1.15*3 -구선폐쇄:150*20새들잠금(위치이동) 3. ######### (신설105) -새들분기:80*40 관부설:ssp40*1.5m -보호통설치:40*1. 계량기설치:40*1. -구선폐쇄:80*20새들잠금후캡폐쇄
###	종로구 관내 수탁급수공사	1. ##########(개량) - 인입급수관 확인굴착 - 굴착면적 : 1.2*1.8, 1.2*1.5 2. 보온재교체(개량) - ######### : 20 * 1 - ######### : 20 * 1 - ########## : 20 * 1 - ######### : 20 * 1 - ########## : 20 * 1 - ######### : 20 * 1 - ########### : 20 * 1 - ########## : 20 * 1 - ########## : 20 * ·

☐ 2014년 05월 31일 토요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
###	성북구 관내 수탁급수공사	1. #########(신설108) - 새들설치 : 150*40 - 관부설 : ssp40*5.5m - 보호통설치 : 40*1 - 계량기설치 : 40*1.15*12 - 구선폐쇄 :새들잠금및캡폐쇄. 2. ######### (개량153) -보호통뚜껑교체 : 15*1
###	종로구 관내 수탁급수공사	1. ##########(계량기이설) - 구 경 : 15mm - 기물번호 : 서울r12 - 020003 - 지 침 : 0113 - GIS : B1=0.6m, B2=0.3m 2. #########(개량) - 보호통뚜껑교체 : 15 * 1 3. #########(개량) - 앵글밸브교체 : 15 * 1 4. 보온재교체(개량) - ######### : 15*1 - ###### : 15*1 - ######### : 20*1 - ######### : 20*1 - ######## : 20*1 - ######### : 15*1

-끝-