문서번호	교량보수과-3874
결재일자	2014.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		교량보수과장	강서도로사업소장
김승진		代유태용	06/02 이규상
협 조
	주무관			구성철
	주무관			유태용
	주무관			김규춘

한강교량 도로부속시설물 특별점검 및 정비 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강서도로사업소

(교량보수과)

한강교량 도로부속시설물 특별점검 및 정비 계획보고

최근 발생한 여객선, 건물 등 국내 안전사고와 관련, 다소 소홀히관리할수 있는 도로부속시설물에 대하여 특별점검 및 정비를 실시하여 안전관리 경각심 제고 및 시민불편 해소에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

『도로 부속시설물 특별점검 및 정비계획』(도로관리과-8156,‘14.5.26)

□ 대상 및 책임기관

구 분	점검·정비대상	주관부서	비 고
도로안전관련 도로부속물	방호울타리,중앙분리대,과속방지시설,미끄럼방지시설,충격흡수시설,방음벽	총 괄:도로시설과 관리자:시설관리공단	도시고속도로
		총 괄:도로관리과 관리자:도로사업소	일반시도
교통안전관련 도로부속물	시설유도표지,시설유도봉,갈매기표지,도로반사경,무단횡단금지시설	총 괄:도로시설과 관리자:시설관리공단	도시고속도로
		총 괄:교통운영과 관리자:도로사업소	일반시도

□ 특별점검 및 정비계획

점검기간 : 2014. 6. 2 ~ 6. 5

□ 정비기간 : 2014. 6. 9 ~ 6. 20(12일간)

대상시설 (총 3개소)

(단위 : 개소)

종 별	계	한 강 교 량	비 고
1종	3	성산대교, 가양대교, 행주대교	일반시도

점검방법 : 시설물 담당직원(2인 1조)

□ 점검반 편성 : 2개조

- 1조 : 유태용, 김규춘,  2조 : 구성철, 김승진

분야별 점검 및 정비사항

구 분	주요 점검 및 정비사항
방호울타리	- 지주와 수평재의 부착상태, 지주의 침하 경사, 휨상태 - 부식의 정도 및 도장 상태, 부재 파손 및 밀림 상태, 세척상태 - 볼트 풀림, 탈락상태 등
과속방지시설	- 아스콘 포장 파손, 균열상태, 노면표시 탈색
미끄럼방지시설	- 미끄럼방지 포장재 골재분리 상태, 탈색 및 마모상태 등
충격흡수시설	- 제기능 발휘 상태, 왼관 뚜껑 파손 상태, 세척상태 등 - 간이형인 경우 모래 채움상태 등
시설유도표지 및 시선유도봉	- 델리네이터 부착상태, 시선유도봉의 노후 및 파손상태 - 반사지 탈색 등 시인성 저하여부
갈매기표시 및 도로반사경	- 청소상태, 파손 등 설치방향 상태 - 지주의 고정상태
무단횡단금지시설	- 탈색 및 파손여부 등

점검결과 조치

□ 경미한 사항은 현장에서 즉시조치 또는 일상유지보수 업체로      하여금 보수 시행하고 정밀요하는 사항은 정비계획 수립후 시행

□ 행정사항

시 총괄부서에 특별점검 및 정비 결과 제출 ⇒ ‘14. 6. 25일까지

따로붙임 :  1. 도로부속물 특별점검 및 정비결과 1부

2. 도로부속물 점검 및 정비사진 1부.  끝.