화재방어검토회의 결과 보고(장한로21길 11-10,지하 라성텍스튜어작업장)

대시민공개	담당자	1팀장	119안전센터장	결재
장안119안전센터-3483	최낙홍	조민호	06/02 남상배

연 번	2014-089	안전센터명		장안		센터장		남상배
검토일시	2014. 05. 31. (20:00~20:30)	참석인원		16명		1팀장		조민호
화재 발생 현황	출동일	출 동		도 착		완 진		귀 소
	2014. 05. 29.	20:16		20:19		20:43		02:15
	위 치	######################## #########################
	원 인	조사 중
	출동력	출동인원	15명		출동차량		6대 (20호,30호,12호, 17호, 6, 6-6호)
화재 방어 활동	선착대 도착시 화세 및 조치	○ 장안119안전센터가 선착대로 장한로21길 11-10(장안동 382-5번지) 건물 3층 중 지하1층인 라성텍스튜어작업장(의류원단)에 현장도착 하여 1팀장 소방위 조민호 지휘하에 진압대원 위.도기목, 장.조육훈, 장.안광호는 현장도착 즉시 개인보호장비를 착용한 상태에서 인명검색 및 40mm수관 5본을 연장해 많은 양의 검은 연기가 분출되고 있는 곳(비상구)으로 진입하여 방수를 실시하였으나 비상구의 특성 상 계단이 가파르고 많은 양의 열과 연기가 배출되고 있어 후착대의 송풍기를 활용해 배연시키고 추가로 40mm수관 4본을 연장해 주출입구로 진입하여 화점에 집중방수를 실시해 지하실 전체에 맴돌고 있는 불길을 저지한 후 지하실화재 특성상 진압대원의 진압활동 및 퇴로 확보를 위해 조명등 및 라이트라인을 설치하고 공기호흡기봄베의 용량을 고려해 장안, 구조대, 용두, 휘경, 전농, 청량리의 진압대원이 교대로 들어가 화재진압 및 경계관창을 실시함. ○ 탱크차 탑승대원 사.최낙홍, 교.김민주는 소화전 점령(지하식 1379호) 후 펌프차 진압대원요원에게 제논탐조등 및 갈쿠리 등을 지원하 고 화재진압 및 잔화정리를 실시함. ○ 화재가 큰 만큼 많은 공기호흡기용기의 사용으로 위.김성열은 화물차(8호차)를 이용 봄베를 다량 가지고 왔으며 진압대원은 다쓴 용기와 교체하면서 진압활동에 임함 ○ 유사시를 대비해 굴절차, 구급2소대(6-6호) 대기함
	소방용수 및 사용량	○ 지하식 소화전 1379점유
	인명구조 활동상황	○ 해당없음
화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	○ 지하실(의류원단) 화재 특성상 배연이 제대로 이뤄지지 않아 시야확보 및 화점 발견 어려움 ○ 많은 양의 쌓아놓은 원단이 무너질 경우 진입 대원이 고립될 위험이 있음
	대책 (개선방안)	○ 배기구 측에 배연기를 설치해 지하실에서 발 생한 연기를 밖으로 배출해 시야확보 및 화점 발견에 주력 ○ 현장안전점검관은 대원들이 화재진압 중 공기 호흡기 용기의 압력을 수시로 확인할 수 있도 록 하고 2인1조로 행동하여 체계적인 현장활 동 독려 ○ 지하실 원단 화재 특성상 폼을 사용할 수 있도록하고 연기 및 열기 배출이 어려우므로 방수 중인 대원에 안전에 유의하여 경계관창 실시