문서번호	정수과-1505
결재일자	2014.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
정광필		서한호	06/03 김동기
협조	주무관		김유선
	주무관		최영석

염소가스 월간안전교육 실시보고 (2014. 5)

2014

뚝도아리수정수센터(정수과)

염소가스 안전관리 교육일지

일 시	2014. 5. 26 ~ 30	장 소	취수장	강 사	정 광 필 최 영 석
제 목 : 잔류염소 샘플링 계측기 관리방법
□ 교육내용(잔류염소 샘플링 계측기 관리방법) 1. 염소수 공급 확인 - 샘플링 펌프가 정상 작동되어 염소수가 계측기 내로 들어가는지 확인 2. 샘플링 저수조 여과망 청소 - 특히 여름 장마철에는 수시로 여과망을 청소해야 한다 3. 샘플링 계측기 내부 점검 - 계측기 내부 막힘 등을 제거해 준다 4. 시약 공급 확인 - 잔류 염소 측정 시약(프리용, 토탈용)이 정상공급 되는지 확인한다 □ 교육 참석자 A조 : 윤 종 영, 박 병 규 B조 : 정 방 환, 이 영 희 C조 : 홍 사 균, 김 영 복 D조 : 배 만 순, 신 대 식

※ 첨부 : 교육사진