문서번호	교량보수과-2304
결재일자	2014.6.5.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장
배상현		06/05 김환겸
협조
	주무관		나철흠

시설물 정기점검 결과 보고

【신천1교, 신천2교】

2014. 5

교량보수과

시설물 정기점검 결과 보고

【신천1교, 신천2교】

Ⅰ		시설물 현황

규모(신천1교) : 폭 16.0m, 연장 150m

상부구조				하부구조
신축이음 형 식	받침종류	포장종류	난간형식	교각수	최 대 경간장	교각 형식	교대형식
강핑거 조인트	판받침	일반ASP	강재 (파이프)	9	15.0	라멘식

규모(신천2교) : 폭 16.4m, 연장 180m

상부구조				하부구조
신축이음 형 식	받침종류	포장종류	난간형식	교각수	최 대 경간장	교각 형식	교대형식
윙플렉스 조인트	포트받침	일반ASP	강재 (파이프)	0	15.0	라멘식

Ⅱ		점 검 현 황

점 검 일 : 2014.06.03(화) 10:00~13:00

점 검 자 : ########, ########, ########

점검구간 : 신천1,2교 상·하부

점검현황

□ 금회 점검시 지적사항

연번	위 치	손상내용	규모	조치계획	사진 번호
1	신천1,2교	특이사항 없음

Ⅲ		점 검 사 진

신천2교 방호벽 점검	신천2교 교량받침 점검

끝.