함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	수질자동감시시스템 '14.4월 운영 분석 결과 송부

1. 수질자동감시시스템 ’14. 4월 운영 현황 분석 결과를 송부하오니 수질측정기 관리 및 수질감시 감독 업무에 참고하시기바랍니다.

가. 월평균 측정값 : 먹는물 수질기준 만족

구 분	탁도(NTU)	잔류염소(mg/L)	pH	전기전도도(㎲/cm)	수온(℃)
정수장(송수)	0.05	0.42	7.18	175.7	14.2
배수지	0.05	0.26	7.30	197.5	14.4
가압장	0.05	0.25	7.25	202.7	14.5
수도꼭지	0.05	0.22	7.31	197.1	14.4

나. 가동율 : 99.48%

다. 경보음 : 5건(시설물운영 3건, 전송이상 1)

2. 아울러, 최근(’14.5.24~5.31) 잔류염소미달 경보음이 발생내역을 알려드리니 관할 수도사업소에서는 원인 및 조치사항을 6/13(금)까지 보고(※붙임2양식)하여 주시기 바라며, 정수센터 및 수질과는 수질관리업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임 1. 수질자동감시시스템(Seoul Water Now) ’14.4월 운영결과 분석

1_1. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교

1_2. ’14.4월 경보음 발생 내역 및 추이

1_3. 수질자동감시시스템 월보 자료(2014.4)

1_4. 최근(’14.5.24~5.31) 잔류염소미달 경보음 발생내역

2. 잔류염소미달 경보음 조치보고.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8(행정지원과),상수정수센터1-6(정수과),수질과장
주무관	류동경		급수운영과장	06/05 최임봉
협조자	주무관	이상윤
시행	급수운영과-3577	(		)	접수		(		)
	120-030	서울 서대문구 합동 27-1(서소문로 51)	/
전화	02-3146-1465	/전송	02-3146-1469	/	dkryu@seoul.go.kr	/	대시민공개