정기점검 보고서

결재	★주무관	주무관	시설보수과장
	최태석	진하영	전결 06/05 박춘배

명에 의거 시설물 정기점검 업무와 관련 서울숲1지하차도 등 5개 도로시설물에 출장하여 점검을 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검일시 : 2014년 05월 27일(화) ~ 06월 03일(화)

* 정밀점검 대상 시설물(3개소)은 외부전문가와 합동점검 시행

□ 점검구간 : 상, 하부공 전 구간

(포장, 배수시설, 신축이음, 스라브하면, 벽체 등)

시설물명	서울숲1 지하차도	시설물 개 요	폭: 13.0m 연장: 69m	법정구분	2종	준공 년도	2005. 01.30
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설6급	성명	최태석
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설6급		최태석
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설9급		진하영

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
특이사항 발견하지 못함(안전점검 등 중복 지적사항 제외)

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
벽체타일 보수 및 배수로 덮개 재설치, 준설 필요(신축이음부 포장상태 주의관찰 필요)

현장점검사진

벽체타일 이격-변화없음(보수필요)	배수로-덮개망실 및 낙엽등 제거필요	신축이음부(P15) 상태-주의관찰

□ 점검구간 : 상, 하부공 전 구간

(포장, 배수시설, 난간, 연석, 신축이음, 스라브하면, 벽체, 교각, 교좌장치 등)

시설물명	면목천복개 구조물	시설물 개 요	폭: 15.5~25.0m 연장: 1,900m	법정구분	1종	준공 년도	1992. 05.31
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설6급	성명	최태석
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설6급		최태석
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설9급		진하영

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
특이사항 발견하지 못함(안전점검 등 중복 지적사항 제외)

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
종점부 중앙분리대 추가설치 필요(신축이음부 포장상태 주의관찰 필요)

현장점검사진

신축이음부(TYPE4)-주의관찰	이면도로 진.출입부-기 작업지시	중앙분리대 미설치-추가설치 필요

□ 점검구간 : 상, 하부공 전 구간

(포장, 배수시설, 신축이음, 스라브하면, 벽체 등)

시설물명	서울숲2 지하차도	시설물 개 요	폭: 6.5m 연장: 94m	법정구분	2종	준공 년도	2005. 06.30
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설6급	성명	최태석
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설6급		최태석
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설9급		진하영

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
특이사항 발견하지 못함(안전점검 등 중복 지적사항 제외)

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
특이사항 발견하지 못함(스라브하면 누수 및 신축이음부 포장상태 주의관찰 필요)

현장점검사진

스라브하면 누수- 주의관찰	신축이음부 상태-주의관찰	배수로 청소상태-양호

□ 점검구간 : 상, 하부공 전 구간

(포장, 배수시설, 난간, 연석, 신축이음, 스라브하면, 주형, 교대, 교각, 교좌장치 등)

시설물명	청량제1고가	시설물 개 요	폭: 30.0m 연장: 28m	법정구분	법정외	준공 년도	1967. 08.24
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설6급	성명	최태석
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설6급		최태석
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설9급		진하영

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
특이사항 발견하지 못함(안전점검 등 중복 지적사항 제외)

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
특이사항 발견하지 못함(보도부 포장 주의관찰 필요)-성능개선공사 실시설계 중

현장점검사진

난간 보호캡 망실-기 작업지시	신축이음부(J1)-양호	신축이음부(J2)-양호

□ 점검구간 : 상, 하부공 전 구간

(포장, 배수시설, 난간, 연석, 신축이음, 라이닝 등)

시설물명	옥수터널	시설물 개 요	폭: 22.0m 연장: 165m	법정구분	2종	준공 년도	1984. 02.29
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설6급	성명	최태석
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설6급		최태석
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설9급		진하영

□ 점검구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
특이사항 발견하지 못함(안전점검 등 중복 지적사항 제외)

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
특이사항 발견하지 못함(옹벽부 균열 및 벽체 백태 주의관찰 필요)

현장점검사진

외부전문가 합동점검	옹벽부 균열-변화없음(주의관찰)	벽체 백태-주의관찰

끝.