문서번호	물재생과-2204
결재일자	2014.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
차성민		강병수	06/09 채희정
협 조
	주무관			이재수

상반기(2차)

차집시설 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6

중랑물재생센터

(물재생과)

상반기(2차) 차집시설 점검 결과 보고

우리센터에서 관리중인 차집시설에 대해 상반기(2차) 일제 점검을 실시하여 적출사항에 대한 조치계획을 수립하고 그 결과를 보고드림.

차집시설 현황

차집시설 물재생센터	관거연장(m)	맨홀(개소)	우수토실(개소)	환기구
중랑천외 25개	183	1,985	569	39

점검개요

❍ 점검기간 : 2014. 5. 20 ~ 6. 03(15일간)

❍ 점검조 편성 및 점검방법

◆ 점검자 및 점검조

․ 점검자 : 시설팀장외 12명(직원 7명, 공무직 2명, 기간제 3명)

․ 점검조 : 3개조 (조별 3인)

◆ 점검방법 : 26개 하천 조별 점검담당 지정

※ 도보 및 육안 점검을 통하여 차집시설 이상 유무 확인

❍ 점검대상 : 차집시설(차집관거, 맨홀, 우수토실 등)

점검결과

❍ 항목별 적출 건수(총괄)

차집시설	계	차집관로	우수토실	맨홀	하수 연결관	기타
중랑천외25	17	8	1	2	3	3

❍ 주요 적출내용 : 총17건

◆ 중랑천(좌안) 맨홀 돌출관련 인하 및 상부슬라브 부식(2건)

◆ 차집관로 상판 노후 부식 및 하부 세굴(8건)

◆ 우수토실 주변 냄새관련 덮개 설치(1건)

◆ 연결관 협소로 인한 수시 막힘 개량(1건)

◆ 환기구 하부 파손 보수,보강(1건)

◆ 강북구청 복개구간내 하수 하천으로 유입 곡관설치(1건)

◆ 성북구청 석축 주변 누수 보수(1건)

◆ 강북구청 축대 석축 유실 및 보호벽(앞성토) 유실 보강(2건)

❍ 점검결과 분석

◆ 차집관로 기초 세굴 및 상판슬라브 노후로 인한 부식 보강 필요

◆ 산책로 주변 우수토실 냄새로 인한 덮개 설치 필요

◆ 보행자 산책로 및 자전거도로 옆 맨홀 돌출로 인한 안전사고 위    험으로 인하 필요

◆ 축대 주변 석축 유실 및 앞성토 유실 보수,보강 필요(강북구청)

◆ 복개구간내 하수량 증가시 하천으로 유입 U형수로로 유도 곡관    설치 필요(해당구청)

적출사항 조치계획

❍ 경미한 사항은 작업반(공무직, 기간제) 기동보수 인력 등 활용 즉시 보수(2건) → 2014. 6.30 완료

❍ 긴급을 요하는 사항은 유지관리비(연간단가 등) 활용 보수(11건)

→ 2014. 7.30 완료

❍ 타 기관 소관사항은 해당 기관에 조치요청 통보(4건)

첨부 : 1. 차집시설 점검결과 적출내용 및 조치계획 1부.

2. 현황사진 각 1부.

3. 직영보수,연간단가,해당기관 통보용 목록 각 1부. 끝.