문서번호	정수시설과-1120
결재일자	2014.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
장현순		윤종민	06/12 김동기
협 조
	주무관			이성환
	주무관			김종수

토목 건축 시설물 정비계획 보고

2014. 6

뚝도아리수정수센터

토목 건축 시설물 정비 계획

취 ‧ 정수장 시설물 안전 점검 및 환경 정비 등 시설물 점검결과 정비대상에 대한 조치계획 보고임

□ 현 황

○ 점검기간 : 2014. 6. 1 ~ 현재

○ 점검내용 : 시설물 안전점검, 환경 정비 및 일상점검 관련

○ 점 검 자 : 이성환외 2명(김종수, 장현순)

○ 정비대상 및 조치계획

연번	위치	점검 결과 및 정비 대상		조치 계획
1	자양취수장 전기실 옆	외벽하부 균열로 빗물유입		외벽하부균열보수(5m)
2	관리본관 소장실	창문 개폐 불량		창문 보수(2개소)
3	관리본관 진입경사로	경사로 난간 기초 탈락		난간 기초 보강(2m)
4	관리본관 진입계단	화강석 계단 디딤판 이격		화강석 계단보수(1개소)
5	자양취수장 펌프실내	배수로 정비		배수로 정비(5m)

연번	위치	점검 결과 및 정비 대상		조치 계획
6	관리본관 식당앞	화강석 판재 탈락		화강석 판재 붙임(1㎡)
7	정문초소 프랭카드옆	반사경 전도		반사경 설치(1개소)
8	송수펌프동 뒤편	배수 불량		배수로 준설(20m)
9	후문 경비초소옆	배수 불량		배수로 준설(20m)
10	후문 경비초소 건너편	배수 불량		배수로 준설(20m)
11	2배수정 뒤편	울타리 법면 조경석 전도		조경석 쌓기(10㎡)

연번	위치	점검 결과 및 정비 대상		조치 계획
12	박물관 정수지 뒤편	보도블록 침하		보도블록 포장(6㎡)
13	박물관 전시실 후면	붙박이창 파손		복층유리 교체(2㎡)
14	박물관 전시실 후면	핸드레일 파손		핸드레일 보수(1m)

□ 보고내용

○ 관리본관 소장실 창문개폐 불량 외 13건의 시설물 점검 사항에 대하여 안전관리 미흡 및 환경 정비 등의 사유로 정비가 시급함

□ 조치의견

○ 상기 지적 사항에 대하여 2014년 뚝도정수센터 토목, 건축 시설물 연간단가업체에 건별 작업지시하여 정비 시행토록 하고,

○ 소요 예산은 취‧정수장 시설물 보수예산(기타교체비)을 활용 정비