문서번호	정수시설과-3045
결재일자	2014.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
김오열		김구식	06/12 정남기
협조	정수과장		현인식
	주무관		이용은

유효율 향상을 위한 시설물 점검계획

2014.6

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

유효율 향상을 위한 시설물 점검계획

유효율 향상 T/F팀 업무 일환으로 시설물에 대한 누수량을 최소화 하기 위하여 아래와 같이 시설물에 대한 일제점검을 실시하고자 함

Ⅰ. 목적 및 필요성

○ 유효율 향상을 위하여 버려지거나 재활용이 안되는 물 중 양이 많은 것은 재활용을 할 수 있도록 조치가 완료됨

○ 나머지 소량으로 누수되는 시설물이나 설비에 대한 조치를 통하여 유효율을 향상시키고자 시설물에 대한 일제점검이 필요함

Ⅱ. 그간의 추진실적

○ 연못에 정수를 공급하던 것을 공업용수 공급으로 변경

- 연못의 물 공급이 조경용수배관(정수)에서 공급되도록 건설되었던 것을 공업용수가 공급되도록 변경함(배관공사시행)

○ 1정수 송수배관(D1800)누수 단수없이 조치

- 플랜지의 패킹훼손으로 겨울철의 경우(배관수축) 많은 양의 물이 누수되었으나 단수없이 적은예산으로 조치완료

○ 실험용 시료수 재사용토록 배관변경

- 시료수로 공급된 물 중 실험용으로 비사용된 물은 공업용수로 재사용되었으나 정수로 재사용토록 배관(변경)하여 회수시킴

Ⅲ. 시설물 일제점검 계획

○ 구조물 누수점검 및 조치계획

- 점검내용 : 구조물 연결부 누수여부 점검

· 공동구 및 담수시설물의 접합부 누수여부 등 점검

· 퇴수밸브 및 배수밸브 등으로 누수여부 점검

· 시설물 주변 토사유출 및 침하발생지 확인 등으로 누수여부 추적

- 점검일자 : 2014.6.16.~6.20

- 점 검 자 : 5명(고재연,김왕주,이희천,남민호,이창균)

- 조치계획 : 자체 및 시설물 연간단가공사로 조치

○ 설비 누수점검 및 조치계획

- 점검내용 : 실링수 과다여부, 스컴제거수 과다유출 등

· 1정수 수평패들형응집기 축 실링수 과다유출여부 점검

· 모터펌프 실링수 과다여부 점검

· 스컴제거기로 유출수 적정여부 점검

· 유입수로 및 응집지의 소포수량 적정여부 점검

· 배수펌프 가동시간 및 배수량을 확인하여 누수여부 추적 등

- 점검일자 : 2014.6.16.~6.24

- 점 검 자 : 6명(김오열,김익동,김영일,이용은,안영환,강우기)

- 조치계획 : 자체 및 기계 연간단가공사로 조치

Ⅳ. 추진 일정

○ 시설물점검	: 2014.6.16.~6.25

○ 문제점 조치	: 2014.6.26.~7.02

○ 조치결과 보고	: 2014.7.10