문서번호	도로보수과-5367
결재일자	2014.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
권세봉		06/12 이규철
협 조
	주무관		代이상하

2014년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

작업지시 보고(제4차, 굴착복구)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
도로보수과-1476				16,801천원

2014.  6. 12(목)

서부도로사업소

(도로보수과)

2014년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

작업지시 보고(제4차, 굴착복구)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2014. 03. 27 ~ 2015. 02. 28

○ 시 공 사 : 아람건설(주) 대표 김익신

○ 도 급 비 : 314,185,000원

□ 작업지시 보고내용

○ 도로보수과-4458(2014.04.29)호 도로 굴착․복구공사구간 노면표시 작업시행 4건

- 위   치 : 마포구 토정로 서강대교하부 ~ 상수1,2구역 등 4개소

- 공종 및 물량 : 노면표시 도색 L=8,118m

○ 도로보수과-5160(2014.06.03)호 도로 굴착․복구공사구간 노면표시 작업시행 10건

- 위   치 : 서대문구 신촌역로 4(도로횡단) 등 10개소

- 공종 및 물량 : 노면표시 도색 L=1,360m

○ 도로보수과-5302(2014.06.10)호 도로 굴착․복구공사구간 노면표시 작업시행 3건

- 위   치 : 중구 남대문로 남대문로4가 3-6번지 등 3개소

- 공종 및 물량 : 노면표시 도색 L=435m

□ 조치계획

○ 위와 같이 도로굴착·복구공사 구간 포장공사를 완료하고 노면표시 도색요청 구간에 대하여 노면표시 유지보수공사를 시행하여 교통안전사고 예방 및 시민불편사항을 해소코자 함.

○ 교통운영과-7270(2014.04.18.) 노면표시 설치기준 개선방안에 따라 작업 시행.

	< 노면표시 설치기준 개선 >
◆ 길가장자리구역선: 황색도료(4종) 등급조정(R4등급→R3등급) ※ 단, 6개월 재귀반사성능 측정기준 제외

- 건    명 : 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제4차)

- 작업위치 : 마포구 토정로 서강대교하부 ~ 상수1,2구역 등 17개소

- 작업기간 : 2014. 06. 13 ~ 2014. 06. 30

- 필요금액 : 약 16,801천원(시공 물량에 따라 추후 정산)

- 공종 및 물량 : 9,913m

▸백색 수동식   도색 : 4,939m

▸백색 수동식 재도색 : 1,733m

▸황색 수동식   도색 : 2,329m

▸황색 수동식 재도색 :   586m

▸청색 수동식 재도색 :   326m

○ 도급비 집행 현황

(단위 : 천원)

공사명	도급비	기 집행액	금회 집행액 (3차)	집행잔액
교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)	314,185	119,254	16,801	178,090

붙 임 : 1. 작업지시 설계내역서(제4차) 1부.

2. 작업지시 수량산출서(제4차) 1부.

3. 작업지시 도면 1부(제4차).  끝.