문서번호	시설관리과-12472
결재일자	2014.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
박학중		최양주	이자원		06/13 이상래
협 조
	급수운영과장			조면행
	급수설비팀장			유인행

「’14년 여름철 풍수해 대비」

단위사업 공사장 안전점검 결과

2014. 6.

강서수도사업소

「’14년 여름철 풍수해 대비」

단위사업 공사장 안전점검 결과

2014년 여름철 풍수해 대비 현재 시공중인 송․배급수관정비공사

현장에 대하여 수방장비 및 자재확보 등 공사장 안전실태를 점검 및 조치결과를 보고 드림.

점검 대상 : 5개 단위공사장

연 번	분 야	공 사 명	공 사 개 요	비 고
1	송배수관 정비	강서구청사거리 ~ 발산역간 송배수관 정비공사	D = 80~700mm L = 1,331m	공사진행
2		신도림동 271-87호외 1개소 송배수관 정비공사	D = 800~900mm 중간제수변설치 2개소	〃
3	배수관 정비	화곡본동 24-268 ~ 971-2번지외 세척갱생관 정비공사	D = 200mm L= 1,220m	〃
4		목동 530번외 4개소 세척갱생관 정비공사	D = 100~200mm L = 1,080m	〃
5		구로4동 136-40번지외 3개소 세척갱생관 정비공사	D = 150~300mm L = 950m	공사완료 (’14.6.5)

점검 기간 : ’14. 5. 26 ~ 6. 2

점검 방법

급수운영과, 시설관리과 과별 공사 담당자

시설관리공단 감독 합동점검

점검 내용

굴착현장 되메우기 토사 및 수방대비 모래주머니 등 자재 확보여부

수방자재 양수기 등 장비 확보 및 작동여부

공사장 절개지, 절성토 법면 유실방지, 포장상태 여부

공사장 내 배수로 시설 확보여부

공사 안내간판, 안전펜스 및 안전시설 고정상태 설치 여부

굴착 현장 미복구 구간 존치여부 및 부직포 설치 여부

기타 수해대비 주변 정비상태 등

점검결과 및 조치

4개 현장 중 송배수관정비공사 1건 공사완료

되메우기 토사 확보여부

- 전 공사현장 되메우기 토사 확보

- 지속적으로 되메우기 토사 확보지시             <되메우기 토사 확보>

수방대비용 모래주머니 확보여부

- 수방대비 공사현장 모래주머니 및

공사용 자재확보

<모래주머니 확보>

부직포 확보 여부

- 전 현장 부직포 확보 됨

- 굴착구간 포장 완료시 까지

부직포로 보호 지시

<굴착구간 포장 완료>

양수기등 장비확보 및 작동여부

- 전 공사현장 2대 씩 확보

- 정기적인 양수기 관리점검 지시

<양수기 작동여부 확인>

안내간판 및 안전시설 고정상태 설치 여부

- 공사 안내간판 및 안전시설 고정 설치

- 상시고정상태 유지 지시

<안내간판 및 안전시설 고정>

굴착현장 미복구구간 존치 여부

- 미복구 구간 없음

- 굴착즉시 포장복구

기타 수방대비에 따른 공사장 관리 이상없음

향후 계획

지속적으로 여름철 풍수해대비 하여 공사장 안전관리 실시

7 ~ 8월 우기철 굴착공사 중지로 안전사고 예방 공사현장 특별점검

붙  임  1. 단위 공사현장 점검 복명서 5부.  끝.