문서번호	계약심사과-9666
결재일자	2014.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비심사팀장	계약심사과장
소효섭		이재손	06/16 김경탁
협 조

※ 본 보고서는 창의아이디어 실행계획서임

- 제  안  자 :  공업6급 소효섭

- 실행계획자 :  공업6급 소효섭

- 실  행  자 :  공업5급 이재손

공업6급 소효섭, 공업7급 임삼택

가로등 기성기초 설치품 연구개발 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

가로등 기성기초 설치품 연구개발 계획

가로등 기초 시공시 예전에는 거푸집 현장타설 기초설치가 이루어졌으나, 현재는 기성기초의 품질이 향상되어 공사비절감과 시공편리성으로 대부분 현장에서 기성기초를 적용하여 시공하고 있으나, 적용할 품셈이 없어 발주청마다 설치노임이 상이함으로 설치품을 개발하여 적용하고자 함

추진배경

Ⅰ

○ 기존에는 전수 거푸집에 의한 현장타설 기초설치로 설치품셈이 있음

○ 2007년도 부터 기성기초가 시판되기 시작하였으나 품질이 다소 떨어져 부분

사용하였으나,

○ 최근 4~5년전부터 기성기초의 품질이 향상되어 현장에서 사용량이 증가됨

현 황

Ⅱ

○ 합판거푸집에 의한 현장 콘크리트타설 방법에서 기성 가로등기초 설치 공법으로 변경

- 예전부터 수 십년간 전수 현장에서 가로등 기초를 토목건설공사의 합판거푸집 설치에 의한 콘크리트 타설 설치품을 사용하고 있음

- 최근 수 년전부터 가로등 기성기초의 품질이 향상되고 공사비절감, 시공의 편리성, 작업시간단축 등으로 거푸집에 의한 가로등 설치가 가로등 기성기초 설치로 빠르게 대체 되어 왔음

○ 가로등 기초의 합판거푸집 설치방법과 기성기초의 비교

구(舊) 합판거푸집 가로등 기초	신(新) 가로등 기성기초

문 제 점

Ⅲ

○ 합판거푸집에 의한 가로등 기초 설치품은 있으나 기성기초 설치품이 없음

- 기존 설치품은 건설공사표준품셈 6-3-2에 의하여 합판거푸집설치시 형틀목공 0.22인/㎡, 보통인부 0.12인/㎡ 와 콘크리트타설시 콘크리트공 0.85인/㎥, 보통인부 0.82/㎥인을 적용하여 설계하고 있음

- 가로등 기성기초는 2007년에 개발되어 사용되고 있으나 공식 표준품셈이 없어 발주청 별로 설치비가 2배이상 차이가 발생하여 왔음

추진방안

Ⅳ

○ 기성기초 설치 공사현장 조사를 바탕으로 설치공량 산출 기초마련

○ “적정원가계산 R&D 동아리” 회원들과 상호 의견 제시로 내실화

Ⅳ  ○ 발주처, 설계사, 시공사 및 기술사 등 자문을 통한 객관성 부여

추진일정

Ⅴ

- 2014. 06. 16(월) : 가로등 기성기초 설치품 연구개발 보고

- 2014. 06. 20(금) : 현장 시공 실사

- 2014. 06. 23(월) : 동아리 활동을 통한 현장 시공 결과 PT발표

- 2014. 06. 24(화) : 자문위원 및 유관기관에 설치품 배포 검토요청

- 2014. 06. 27(금) : 자문위원 및 발주처, 설계사, 시공사 자문회의

- 2014. 06. 30(월) : 설계적산기준 연구개발(서울형품셈) 확정 보고후 시행

기대효과

Ⅵ

○ 발주처에 설계적산기준 제공 및 심사에 따른 업무효율성 증대

○ 시대의 흐름에 부합하여 신공법에 대한 품셈 개발로 예산절감 기대

○ 서울형 품셈으로 등재하여 적극적으로 활용