문서번호	교량보수과-2427
결재일자	2014.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	동부도로사업소장
나철흠		김환겸	06/16 최동필
협 조

(탄천 1,2고가교 포장개량공사)

아스팔트 콘크리트 시방개정에 따른 구매계획

2014. 6. 16

동부도로사업소

(교량보수과)

(탄천 1,2고가교 포장개량공사)

아스팔트 콘크리트 시방개정에 따른 구매계획

탄천 1,2고가교 포장개량공사에 사용할 아스팔트 콘크리트에 대하여 교통량 등 자동차전용도로의 특성을 고려하고 시방기준에 적합한 포장재를 구매하여 시민의 교통안전에 기여하고자 함.

Ⅰ	공사개요

공 사 명 : 탄천 1,2고가교 포장개량공사

공사개요

◯ 아스팔트 포장  A=192a(탄천1고가 100a, 탄천2고가 92a)

◯ 강성포장(LMC) A= 1,165 ㎡

공사기간 : 2014. 6.  ~ 11.15

총공사비 : 1,711백만원(도급 1,502백만원, 관급 178백만원, 기타 31백만원)

포장계획 : 콘크리트 바닥판 상부  표층 5㎝(현 포장두께)

Ⅱ	구매계획 검토

검토근거

◯ 아스팔트 콘크리트포장유지보수 공사시방서

◯ 아스팔트 콘크리트 적용기준 개선방안(도로관리과-9013.2014.6.10)

아스팔트 콘크리트 시방기준 및 서울시 지침

◯ 혼합물별 시방서 입도기준

중 량 백분율 혼합물 종 류		25 ㎜	20 ㎜	13 ㎜	10 ㎜	5 ㎜	2.5 ㎜	0.6 ㎜	0.3 ㎜	0.15㎜	0.08㎜
20 ㎜기준	WC-5	100	90~100	69~84	56~74	35~55	23~38	10~23	5~16	3~12	2~10
	SMA입도	100	93~100	30~50	20~35	15~25	12~22	10~18	8~15	7~13	6~12
13 ㎜ 기준	WC-6	-	100	90~100	73~90	40~60	25~40	11~22	7~16	4~12	3~9
	SMA입도	-	100	93~100	40~55	16~30	12~23	10~18	8~15	7~14	7~12

◯ 아스팔트 혼합물 서울시 적용기준

구 분	아스팔트 혼합물 입도	아스팔트 바인더 공용성 등급(PG)	공통사항
간선도로 (교통량 보통 수준)	- 표 층 : WC-1~WC-4 - (중간층) : MC-1 - 기 층 : BB-1 ~ BB-3	PG 64-22이상 * 표층, (중간층)	<표층, 중간층> - 인장강도비=0.8이상 (소석회 첨가) - 1등급 골재사용
자동차전용/간선도로 (교통량 많은 수준)	- 표 층 : WC-5~WC-6 - (중간층) : WC-5 - 기 층 : BB-4	PG 76-22이상 * 표층, (중간층)
버스전용차로	- 표 층 : SMA 입도 - (중간층) : WC-5 - 기 층 : BB-4	PG 76-22이상 * 표층, (중간층)

검토의견

◯ SMA입도 골재는 10~13㎜의 골재가 약 70%의 단입도로 구성되어 소성변형에 유리하나, 가격이 WC-5,6에 비해(125,400원/톤) 높아(20,000원/톤) 버스전용차로에 제한적 사용으로

◯ 탄천 1,2고가교는 서울시 기준에 따라 내유동성 WC-5, PG76-22이상, 인장강도비 0.8이상, 1등급 골재를 구매하고자 함.

붙임 : 1) 아스팔트 콘크리트 적용기준 개선방안 공문서(도로관리과) 1부.

2) 아스팔트 콘크리트 공사시방서 및 SMA혼합물 생산 및 시공지침 각 1부.  끝.