문서번호	공공디자인과-7923
결재일자	2014.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	경관사업팀장	공공디자인과장	관광정책관		문화관광디자인본부장
박태욱	안연수	양용택	강태웅		06/17 한문철
협 조

2014년 제24차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

2014. 6.

문화관광디자인본부

(공공디자인과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	디자인	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 ■ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

제24차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2014. 6. 12(목) 14:30 ~ 16:40

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동 4층 문화관광디자인본부회의실

❍ 참 석 자 : 총6인

김학건, 노  휘, 신승현, 윤혁경, 한기정, 허범팔

❍ 신청안건(총4건)                                                           (단위 : 건)

계	소계	심의종류	재심	신규	자문안건	보고안건	기 타
4	2	경관심의		2
	2	디자인심의	2

❍ 심의결과 : 조건부3건, 재심1건

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	심의종류 (상정유형)	심의결과
24-1	위례신도시 근린공원 어린이집 신축	송파구청 (여성보육과)	•지상3층 (연면적 1,800.63㎡)	디자인심의 (재심)	조건부
24-2	양천 보듬이나눔이 어린이집 신축	양천구청 (출산보육과)	•지하1층, 지상3층 (연면적 495.95㎡)	디자인심의 (재심)	조건부
24-3	중랑천 생태체험학습관 신축	노원구청 (토목과)	•지상2층 (연면적 379.04㎡)	경관심의 (신규)	재심
24-4	중계본동 국공립어린이집 신축	노원구청 (디자인건축과)	•지하1층, 지상3층 (연면적 494.21㎡)	경관심의 (신규)	조건부

붙임 1. 제24차 서울시민디자인위원회 심의자료 각1부.

2. 제24차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2014. 6. 12(목) 14:30 ~ 16:40
심의대상	지상3층(연면적 1,800.63㎡)
안 건 명	위례신도시 근린공원 어린이집 신축
심의번호	24-1	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 그 결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 공공디자인과에 제출 후 시행요함. - 유희실 테라스를 통해 옥상으로 연결된 계단 및 옥상의 난간은 안전한 난간(간격이 조밀한 수직난간 또는 유리벽난간 등)으로 조정하여 안전을 확보하기 바람. - 동측 입면(유희실 테라스에서 옥상으로 연결되는 계단하부) 창호는 형태에 그치지 말고 아이들이 놀 수 있는 실제 공간으로 검토 요함 - 옥상 태양광패널 하부 공간 활용방안 검토 요함. - 1층 자동문은 정전시 개폐가 가능하여 위험이 없도록 조치 요함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2014. 6. 12(목) 14:30 ~ 16:40
심의대상	지하1층, 지상3층(연면적 495.95㎡)
안 건 명	양천 보듬이나눔이 어린이집 신축
심의번호	24-2	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 그 결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 공공디자인과에 제출 후 시행요함. - 1층 주출입구 기둥은 구조적으로 안전성 여부를 확인하여 삭제 검토 - 우측면 각층 계단실 창호 패턴도 전면 등 다른 입면과 조화되게 조정 요함 - 1~2층 기둥구조는 벽식 구조로 변경 검토 - 유리창 창호 색상은 디자인컨셉에 반영된 유리창 색상으로 선정 요함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2014. 6. 12(목) 14:30 ~ 16:40
심의대상	지상2층(연면적 379.04㎡) / 경관심의
안 건 명	중랑천 생태체험학습관 신축
심의번호	24-3	심의결과	재심(재검토의결)
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 기능, 형태, 재료, 공공성, 편의성이 고려된 주변과의 연계성 있는 건축계획 검토 요함 · 수공간 ~ 옥상정원을 램프 등으로 연결하여 이용자가 외부에서 편리한 동선(접근)을 통해 체험 기능을 자연스럽고 다양하게 충족시킬 수 있게 검토 · 1층은 야외로 통하는 출입구 추가 검토 및 1층 강의실에 데크 설치 검토 · 수공간은 즐기며 체험(놀이)할 수 있는 공간으로 반영 · 외장재(외단열)는 내구성, 안전성 등 유지관리를 감안하여 검토 · 독립적인 건물이므로 시각적으로 너무 튀지 않고 주변 자연환경과 어울리는 디자인과색상 검토 · 공급자(운영, 관리자) 측면이 아닌 수요자(이용자)입장에서 쉽게 접근하고 편리하게 이용 가능한 열린 공공건축물로 계획 요함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2014. 6. 12(목) 14:30 ~ 16:40
심의대상	지하1층, 지상3층(연면적 494.21㎡) / 경관심의
안 건 명	중계본동 국공립어린이집 신축
심의번호	24-4	심의결과	조건부의결
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 그 결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 공공디자인과에 제출 후 시행요함. - 후면부 외장재 및 옥상부분 디자인은 전면부와 조화되게 조정 요함 - 주출입구 캐노피 공간을 확보하고 아이들이 주출입구에서 차도로 뛰어나오면 위험하니 안전 휀스 등 설치 요함 - 1층 전면 썬큰 위치는 후면 비상계단실 쪽(비상계단, 조경 등 일부 변경을 통해) 으로 변경 검토 요함 - 옥탑층 계단실은 창호 설치 요함. 끝.