문서번호	물재생과-2549
결재일자	2014.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
지방시설사무관대우		물재생과장	중랑물재생센터소장
이재수		代이재수	06/19 채희정
협 조
	주무관			차성민
	주무관			홍민표

지하철 유출지하수 센터유입조사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6.19

중랑물재생센터

지하철 유출지하수 센터유입조사 결과 보고

지하철 유출지하수 재사용시 하수도사용료 면제토록 되어 있으나, 일부 재사용한 지하수가 센터내로 유입 물처리 비용이 증가되는 요인이 있어 유관기관 자료와 현장을 조사․확인하고 결과를 보고드림

추진 경위

‘14.4 : 지하철 유출지하수 하천방류 여부 조사 및 조치계획 수립

‘14.4.3 : 유출지하수 하천방류 현황 제출 통보 (센터→메트로, 도시철도공사, 종로구외 9)

‘14.5.16 : 지하철 유출지하수 하수관망도 제출(메트로, 도시철도공사, 종로구외 9 → 센터)

‘14.6.13 : 유관기관 합동회의(중구외 5개기관)

지하철 유출지하수 재활용수 센터 유입적출 현황                                                                               ‘14.2월기준

위치	역사명	발생량(㎥/월)	센터 유입	조치계획	비고
2개소		129,277	129,277
전농천 인공암벽 (도시철도공사엎)	장안평역 본선	111,121	전농빗물펌프장 전량 차집	분류벽 설치공사 검토 시행
건국대 일감호와 분수대	군자역	18,156	공공하수도 유입(일부 증발)	유관기관 합동점검 후 조치방안 수립

문제점

유출지하수  하천방류 전용관 부설공사를 역사별 여러기관【지하철건설본부(3개역) 청계천복원추진본부(4개역) 해당구(14개역)】에서 시행함으로 관망 자료 DB가 구축되어 있지 않아 현장확인에 어려움이 있음

청계천 복원공사구간 유입 유출지하수 수질검사를 정기적으로 실시 수질이 불량한 경우 수문을 닫아 공공하수관으로 유입 차집 물처리함으로 해당기관(도시안전과, 해당구, 시설관리공단 청계천관리팀)자료 제공 및 현장확인 요함

정비 계획

장안평역 유출지하수를 전농천 인공암벽 활용후 전농빗물펌프장에서 센터내로 차집되므로 군자차량정비소 복개박스내 분류벽공사를 “2014년 차집관로 유지보수공사” 반영 시행(소요예산 : 120,000천원)

건국대학 분수대와 일감호유입 지하수에 대하여 건국대학(시설팀 문경파과장 tel 450-3104)에서는 유입량이 대부분 증발하므로 하수도 유입량이 미세한 것으로 주장함

행정사항

전농천 인공암벽 유출지하수 활용수에 대하여 군자차량정비소 복개박스내 분류벽 설치공사(폭 : 0.5m, 연장 : 500m)를 ‘14년 차집관로유지보수공사(연간단가)에

반영 작업지시 공사 시행

건국대 분수대와 일감호 유입 지하수 방류현황 유관기관 합동(광진구. 도시철도

공사, 건국대학교, 센터)조사후 결과에 따라 조치방안 수립 시행

따로 붙임 : 1. 유출지하수 전용관로 시공현황 1부

2. 유관기관 회의 참석자 명단 1부

3. 전농천외 1개소 위치도 각 1부. 끝.