문서번호	시설보수과-4927
결재일자	2014.6.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설보수과장	강서도로사업소장
전재형	김권일	06/20 이규상

염창IC 하부 복개구조물 시설물 보수계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6

시 설 보 수 과

염창IC 하부 복개구조물 시설물 보수계획

염창IC 하부 복개구조물의 교면 포장면이 잦은 손상으로 차량통행시

안전사고 위험 및 시설물 누수 발생등으로 교면방수 포장 및 신축이음

교체공사를 통하여 시설물 유지에 만전을 기하고자 함

1. 시설물 개요

- 시설물명 : 염창IC 하부복개구조물

- 준공년도 : 1988

- 총연장 : 205.0m, 교폭 : B=4.5m, 편도 1차로

- 구  조 : RC BOX, 신축이음 : New Monocell Joint

2. 시설물 현황 및 손상 사진

평 면 도

종 단 면 도

3. 조치의견

- 본 시설물은 복개구조물로서 아스콘 교면 포장면의 지속적인 파손으로 응급     소파 보수가 되고 있으나, 올림픽대로 진입 차량통행이 많아 사고 위험성이      많고, 신축이음부의 누수등 파손으로 보수가 요구됨

4. 향후 계획

- 2014년 도로시설물 일상유지보수공사로 작업지시하여 전체구간 교면방      수 포장 및 신축이음부 손상(J1,J4) 2개소를 보수코자 함.

- 개략금액(순공사비) : 49,000천원

1) 교면방수 포장(도막식,GUSS)  205m x 4.5m = 922.5㎡(41,000천원)

2) 신축이음교체 2개소 9m(7,000천원)

3) 상판 치환보수 40㎡(1,000천원). 끝.