정기점검 보고서

결재	주무관	주무관	시설보수과장
	임승민	김근수	06/23 박춘배

명에 의거 시설물 정기점검 업무와 관련 응봉지하차도 등 5개시설물에 출장하여 안전점검 실시하고 아래와 같이 보고 합니다.(2014. 5. 27 ~ 6. 19)

【 응봉지하차도 】

□ 점검일시 : 2014.05.27(화요일)

□ 점검구간 : 상부, BOX부, 옹벽부, 포장부,신축이음,BOX내부,접속옹벽 등)

시설물명	응봉지하차도	시설물 개 요	폭: 8.1m 연장: 370m	법정구분	법정외	준공 년도	2007. 03.27
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담당자	시설7급	성명	임승민
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설7급		임승민
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설7급		김근수

□ 점검구간내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
1		특이사항 없음
2

□ 새로운 이상 발생개소

위 치	내 용	규 모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
응봉지하차도	벽체 타일 탈락	1개소(1장)		연단간가 정비	불필요	4

※ 중복 지적사항 제외

현장점검사진

전경-옹벽구간	전경-박스구간	배수로 이상없음	박스 타일탈락

【 이 화 교 】

□ 점검일시 : 2014.05.30(금요일)

□ 점검구간 : 본교 전구간

시설물명	이화교	시설물 개 요	폭: 23m 연장: 220m	법정구분	1종	준공 년도	2010. 11.30
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			담 당 자	시설7급	성명	임승민
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설7급		임승민
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설7급		김근수

□ 점검구간내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
1		특이사항 없음
2
3

□ 새로운 이상 발생개소

위 치	내 용	규 모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
이화교	하자보수 A1 후타재 균열 등 24건 중 4건 미조치			6.16일 완료	불필요	1~4

※ 안전점검 중복사항 제외

현장점검사진

A1 후타재 균열	P1 후타재 균열	S5 연석(동대문방향) 박락	S2 보도부(상류)하면 녹발생

【 신답지하차도 】

□ 점검일시 : 2014.06.03(화요일)

□ 점검구간 : 상부, BOX부, 옹벽부 (포장부,신축이음,BOX내부,접속옹벽 등)

시설물명	신답지하차도	시설물 개 요	폭: 23m 연장: 490m	법정구분	2종	준공 년도	1998. 08.31
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설7급	성명	임승민
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설7급		임승민
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설7급		김근수

□ 점검구간내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
		특이사항 없음

□ 새로운 이상 발생개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
신답지하차도	포트폴	3개소		직 영 반	불필요	3

※ 안전점검 중복사항 제외

현장점검사진

전 경	전 경	포트홀 3개소 발생

【 비 우 당 교 】

□ 점검일시 : 2014.06.10(화요일)

□ 점검구간 : 본교 전구간(성동구 용두2동~성동구 상왕십리)

시설물명	비우당교	시설물 개 요	폭 : 26.5m 연장: 45m	법정구분	1종	준공 년도	2005. 09.30
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설7급	성명	임승민
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설7급		임승민
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설7급		김근수

□ 점검구간내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
1		특이사항 없음
2
3

□ 새로운 이상 발생개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
비우당교	A2 난간	기울어짐		연단간가 조치 (작업지시)		3

※ 안전점검 중복사항 제외

현장점검사진

전 경	전 경	A2 난간 기울어짐

【 중 랑 교 】

□ 점검일시 : 2014.06.16(월요일)

□ 점검구간 : 상, 하부공 전구간

(포장,배수시설,난간,연석,신축이음, 스라브하면,주형,교대,교각,교좌장치 등)

시설물명	중랑교	시설물 개 요	폭: 25m 연장: 154m	법정구분	2종	준공 년도	1971. 11.20
관리책임자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			주책임자	시설7급	성명	임승민
점 검 자	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설7급		임승민
	소속 : 성동도로사업소 시설보수과			부책임자	시설7급		김근수

□ 점검구간내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련 사항						조 치 후 이상발생 여 부	사진번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치내용
1		특이사항 없음
2

□ 새로운 이상 발생개소

위 치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전 문 가 자문여부	사진 번호
중랑교	공사안내간판 날짜 미정정			공사현장에서 조치		2
중랑교	폐기물 하천둔치 방치			공사현장에서 조치		3

※ 안전점검 중복 지적사항 제외

현장점검사진

전 경	공사안내간판 날짜 미정정	하천 둔치 폐기물 방치

끝.