문서번호	시설보수과-4960
결재일자	2014.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설보수과장	강서도로사업소장
전재형	김권일	06/23 이규상

구로고가 신축이음 및 단면보수 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6

시설보수과

구로고가 신축이음 및 단면보수 계획

구로고가에 설치된 신축이음장치가 노후로 인하여 후타재가 파손되고

하부로 누수가 발생하여 콘크리트 철근노출 및 부식등으로 보수코자 함

1. 시설물 현황(구로고가)

- 준공년도 : 1977년(2종 시설물)

- 구 조 : PCI , 신축이음장치 : NEW F/J(#80)

- 연 장 : 154m, 폭 : 18.5m

2. 시설물 손상 현황

∘ A1, A2 후타재 파손, A1 차수조인트 망실

∘ A1, A2 신축이음장치 하부 누수

∘ A1, A2 신축이음 하부 콘크리트 박리/박락(철근노출 등)

3. 조치의견

-  본 시설물은 남부순환로에 위치하여 지속적인 공용하중에 따른 노후화

진행으로 2013년 정밀점검용역 결과 및 시설물 점검결과 교대 신축

이음부 누수 및 하부에 콘크리트박리, 박락등으로 신축이음교체 및

단면보수가 필요하다고 사료됨

4. 향후 계획

-  2014년 관내 도로시설물 일상유지보수공사로 작업지시하여 A1,A2구간

신축이음교체 및 단면보수코자 함

- 개략 소요예산 : 50,500천원

차수판교체 1개소 : 2m - 500천원

신축이음 교체 : NEW F/J(#80) 36.4m – 45,000천원

단면보수 : 18.2㎡ - 5,000천원  끝.