문서번호	환경보전과-1754
결재일자	2014.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경보전과장	서부공원녹지사업소장
구자일	이재덕	박웅빈	06/24 신시섭
협 조

〔2014년 5월분〕

난지연못 및 난지천 수질분석 결과보고

2014. 5.

서부공원녹지사업소

(환경보전과)

〔2014년 5월분〕

난지연못 및 난지천 수질분석 결과보고

Ⅰ		추진근거

2014년 난지연못 및 난지천 수질관리 계획{환경보전과-259호(2014.1.22.)}

Ⅱ		결과요약

난지연못 수질등급 : Ⅰa (매우좋음)

BOD : 3.3㎎/L(Ⅲ등급, 4월분) → 1.7㎎/L(Ⅰa등급, 5월분) 감소

클로로필-a : 20.1㎎/㎥(4월분) → 13.9㎎/㎥(5월분) 감소

난지천 수질등급 : Ⅰa (매우좋음)

BOD : 1.4㎎/L(Ⅰb등급, 4월분) → 0.8㎎/L(Ⅰa등급, 5월분) 감소

총대장균군 : 20(군수/100mL) → 1,400(군수/100mL) 증가

Ⅲ		난지연못 수질현황

측정항목 : BOD 등 8개 항목

측정주기 : 월 1회(분석기관 : 서울시 보건환경연구원)

측정의뢰일 : 2014. 05. 07.

목표수질

군 별	COD (이하)	DO (이상)	SS (이하)	클로로필-ａ (이하)	대장균군 (이하)
제1군	10	5.0	5	10	1,000

※ 목표수질 근거 : 공원연못 수질개선 방안 연구(2003. 3. 서울특별시)

수질결과 분석

“공원연못 수질개선 방안 연구”규정 목표수질 초과 (유출부 기준)

- 클로로필-a : 20.1mg/m3(4월분) ⇒ 13.9mg/m3(5월분)

수질측정결과

(단위 : ㎎/ℓ)

구분	구 분		BOD	COD	SS	T-N	T-P	분원성 대장균군 (/100ml)	총대장균군 (/100ml)	chlorophyll-a (mg/m3)
유입부	4월	측정결과	1.7	4.6	2.8	2.1	0.014	50	290	14.7
		등 급	-	보통	좋음	매우나쁨	좋음	매우좋음	좋음	보통
	5월	측정결과	0.6	2.9	1.2	2.1	0.017	0	10	2.0
		등 급	-	좋음	좋음	매우나쁨	좋음	매우좋음	매우좋음	매우좋음
유출부
	4월	측정결과	3.3	4.6	3.6	2.1	0.030	35	130	20.1
		등 급	-	보통	좋음	매우나쁨	약간좋음	매우좋음	좋음	약간나쁨
	5월	측정결과	1.7	4.8	4.4	1.2	0.020	12	430	13.9
		등 급	-	보통	약간좋음	나쁨	좋음	좋음	좋음	약간좋음

※ 환경(등급)기준 : 환경정책기본법 시행령 제2조(호소, 생활환경기준)

Ⅳ		난지천 수질현황

측정항목 : BOD 등 6개 항목

측정주기 : 월 1회(분석기관 : 서울시 보건환경연구원)

측정의뢰일 : 2014. 05. 07.

수질측정결과

(단위 : ㎎/ℓ)

구분	구 분		BOD	COD	SS	T-P	T-N	분원성 대장균군 (/100ml)	총대장균군 (/100ml)
초입부	4월	측정결과	3.1	4.0	4.0	2.1	0.031	45	120
		등 급	보통	좋음	매우좋음	매우나쁨	-	좋음	좋음
	5월	측정결과	1.5	4.0	3.6	1.5	0.018	22	300
		등 급	좋음	좋음	매우좋음	매우나쁨	-	좋음	보통
하부	4월	측정결과	1.4	3.4	2.0	1.5	0.026	20	1,500
		등 급	좋음	약간좋음	매우좋음	매우나쁨	-	좋음	보통
	5월	측정결과	0.8	3.6	0.8	1.0	불검출	1,400	2,900
		등 급	매우좋음	좋음	매우좋음	매우나쁨	-	보통	보통

※ 환경기준(등급) : 환경정책기본법 시행령 제2조(하천, 생활환경기준)

붙임 : 1. 시험성적서(5월분) 1부.

2. 난지연못, 난지천 수질현황 1부.  끝.