문서번호	교량보수과-3952
결재일자	2014.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	교량보수과장	서부도로사업소장
정상모	代정상모	06/25 김만수

상반기 교량시설물 정기점검 결과 보고

두모교 외 6개소 -

2014. 6

서부도로사업소

(교량보수과)

상반기 교량시설물 정기점검결과 보고

시설물명	두 모 교	시설개요	폭 17.4~27.9m 연장 8.2 ㎞	준공년도	1995(하), 1997년(상)	담당자	정상모
	새남터 다리		폭 6.5m 연장 56m		1996년
	서빙고 다리		폭 22m 연장 90m		1996년
	두모교 접속교		폭 5 m 연장 66m		2005년
	반포 북단교		폭 16m 연장 202.5m		1979년
	동빙고 다리		폭 6.5(입출부), 26.0m(횡단부) 연장 352 m		1995년
			폭 19.5 m 연장 355 m		2000년
	잠두봉지하차도

□ 점 검 일 : 2014. 6.23 ~ 6.27

□ 점 검 자 : 시설 6급 정상모, 시설관리공단 황상용 대리

□ 점점내용

□ 교면포장 파손여부, 배수시설 막힘 여부

□ 신축이음장치 손상여부, 신축이음유간 이물질 퇴적 상태

□ 슬라브 콘크리트, 캔틸레버 콘크리트 박리, 박락여부

□ 강박스, 강재거더 부식 여부, 도장박리 상태 등

□ 점검결과 및 조치계획

점 검 시 설	지 적 사 항	조 치 계 획	비고
새남터다리	포장 및 신축이음장치 이상없음 배수구 막힘 없음	-
서빙고다리	포장 및 신축이음장치 이상없음 배수구 막힘 없음	-
반포북단교	강재 거더 하부 녹발생	보수 예정 (연간단가 작업지시)
두모교접속교	포장 및 신축이음장치 이상없음 배수구 막힘 없음	-
동빙고다리	포장 및 신축이음장치 이상없음 배수구 막힘 없음	-
잠두봉지하차도	포장 및 탄성신축이음 이상 없음 배수구 막힘 없음	-
두 모 교	일산방향 한남동구간 신축이음장치 단차발생으로 차량주행시 충격발생	보수 예정 (연간단가 작업지시)

< 점검 사진 >

새남터다리 배수구 막힘여부 점검	새남터다리 포장 파손여부 점검
서빙고다리 배수구 막힘여부 점검 (시점부)	서빙고다리 배수구 막힘여부 점검 (종점부)
서빙고다리 콘크리트거더 하부 점검	서빙고다리 교대 받침상태 점검

반포북단교 배수구상태 점검	반포북단교 교량받침 상태 점검
반포북단교 강재거더 브레이싱 상태 점검	동빙고다리 배수구 막힘여부 점검
동빙고다리 신축이음파손 여부 점검	두모교접속교 배수구 막힘여부 점검

두모교접속교 종조인트 상태 점검	두모교접속교 하부 연결배수관 점검
두모교 배수구 막힘 여부 점검	두모교 신축이음장치 상태 점검
두모교 신축이음장치 상태 점검	잠두봉 지하차도 진입부 포장파손 점검

잠두봉 지하차도 배수구 상태 점검	잠두봉 지하차도 소화전상태 점검