문서번호	교량보수과-4374
결재일자	2014.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		교량보수과장
김승진		06/25 代유태용
협 조
	주무관			구성철

‘14년 상반기 도로시설물 정기점검 결과보고

『행주대교 외 7개소』

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강서도로사업소

(교량보수과)

14년 상반기 도로시설물 정기점검 결과보고

『행주대교 외 7개소』

□ 관련근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제6조 : 반기별 1회이상 실시

○‘14년 상반기 도로시설물 정기점검 추진계획『교량보수과-662(2014.2.6)』

□ 점검일 : 2014. 4. 16 ~ 6. 12

□ 점검자 : 시설6급 구성철, 시설7급 김승진

※ 행주대교(상․하류교) 점검시 소장 및 교량보수과장 참여

□ 주요 점검사항 : 도로 포장부, 신축이음부 등

□ 시설물 개요

시설물명		위 치	시설규모(m)		준공년도	종별	등급	점검일
			폭	길이
행주대교	상류교	강서구 개화동~ 고양시 덕양동	14.5	1,460	2000	1종	B	14.4.16
	하류교	강서구 개화동~ 고양시 덕양동	14.5	1,460	1995	1종	B	14.4.21
여의하류2교		영등포구 여의도동	27.8~ 36.8	30	2010	법외	A	14.4.22
여의하류3교		영등포구 여의도동	28~ 26.9	30	2010	법외	A	14.4.22
행 주 IC		강서구 개화동 246~290	6.5	180	1993	법외	B	14.6.12
여의하류IC		영등포구 여의도동 80-1	6.5	180	1993	법외	B	14.6.12
여의2지하차도		영등포구 영등포동 7가 94	17.5	80	1990	법외	B	14.5.7
가양지하차도		강서구 가양동1	8	135	1988	2종	B	14.4.24
올림픽대로 복개구조물		영등포정수사업소앞	9	230	1993	2종	B	14.5.22

□ 점검결과

연번	시설물명	점 검 결 과			비 고 (사진번호)
		위 치	지 적 사 항	조 치 계 획
1	행주대교 (상류교)	교대(A2)	교량 배수관 길이부족 및 배수처리 불량으로 민원 발생함(L=35m)	연간단가로 정비	③
		교각(P12)	스틸박스 외부벽체 도장 박리(N=1개소)	연간단가로 정비	②
	행주대교 (하류교)	교대(A1)	교량 교명주 기초 콘크리트 파손(N=1개소)	연간단가로 정비	③
		교각(P13~P18)	교량난간 측면부 연화 및 녹발생 (L=6m*4개소)	연간단가로 정비	④
2	여의하류 2교		특이사항 없음
3	여의하류 3교	교량시점부	교량난간 파손 (L=1m)	연간단가로 정비	⑤
4	행 주 IC		특이사항 없음
5	여의하류 IC	지하차도	접합부 이격이 5월 특별안전점시와 동일함	지속적 관찰
		램프E,F	배수구 뚜껑 파손 (2개소)	연간단가로 정비	⑥
6	여의 2 지하차도	전 구간	죠인트 파손	연간단가로 정비 (예산범위내 순차적 보수)	⑦
7	가 양 지하차도		특이사항 없음
8	올림픽대로 복개구조물	죠인트 파손 및 도로 침하 (김포방향 800m)	신축이음 교체(L=7m) 도로재포장(L=26m)	연간단가로 정비예정	⑧

따로붙임  위치도 및 현황사진 1부. 끝.