＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2014년 06월 26일 목요일					결재		근무자	반장		담 당				과 장
							최윤석	김정환		이충기				06/27 代하병문
기기별 시간별	벨트프레스 가동사항 점검표								근 무 자 명
	1호(원심)	2호(원심)	3호(원심)	4호(원심)		5호(원심)			시간		구분		직명		성명
00～01시									00:00- 09:00		1조		전기7		임재동
01～02시
02～03시
									09:00- 18:00		3조		기계6		염진록
03～04시
04～05시
									18:00- 24:00		4조		전기7		최윤석
05～06시
06～07시
									슬 러 지
07～08시
08～09시
									소화 인발량			5,849(㎥)
09～10시						*
10～11시						*
11～12시						*
									원심 처리량			3,000(㎥)
12～13시						*
13～14시						*
									오 니 케 익
14～15시						*
15～16시						*
									원심 생산량			280.53(톤)
16～17시						*
17～18시						*
									약 품
18～19시						*
19～20시						*
20～21시						*
									원심 사용량			580 (kg)
21～22시						*
22～23시						*
									탈수기 총 가동시간(日)
23～24시						*
가동시간	24	24	24	24		9			5대 105시간

호수 기기명 시간별		A (원심)	B (예비)		C (원심)	A (원심)			B (예비)		C (원심)		원심 (신설)	세척수 펌프(A)
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750			1750						1750		1770
	10:00	1750			1750	1750					1750		1770
														A . B 계 열	S1
	15:00	1750			1750	1750					1750		1770
															S2
	21:00	1750			1750	1750					1750		1770
															1	24	24	24	24
약품펌프 (RPM)	03:00	1730			1730	1750					1750		1770
															2	28	28	28	28
	10:00	1730			1730	1750					1750		1770
															3	28	28	28	28
	15:00	1730			1730	1750					1750		1770
														C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730			1730	1750					1750		1770
															S4
구분	A,B계열			C,D계열			구분	A,B계열				C,D계열
															4	24	24	24	24
															5	26	26	26	26
잡용수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0		3.0			저 류 조 수 위 (M)	08시		3.8		4.1
															S5
															6	24	24	24	24
	16시	3.0		3.0				16시		4.3		4.5
														에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.0		3.0				24시		4.2		4.3
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	원심 탈수기1,2,3,4,5호 케잌 함수율 측정 및 약품 공급량 조정 협잡물 분리기 스크린바 이물질 제거 및 가동상태 점검 원심탈수기5호 가동정지(09:00):컴베어 벨트 이설 작업(6번 호파 사용) 약품 탱크(혼화조) 교반기 및 가동상태 점검 원심탈수기5호 가동(16:00) 및 컴베어벨트 가동상태 점검 슬러지이송펌프 5호 로터스테이트 이상 중지(22:00) 원심 탈수기 4호 가동중 작동이상으로 자동정지.(23:55)
														1		7.0	7.0	7.0	7.0
														2
														저류조 교반기
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
														AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
															2
															3
														CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
															5
															6