문서번호	시설관리과-17332
결재일자	2014.6.30.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
시설관리팀장	주무관	시설관리과장
최명익	이태원	06/30 나태산

급 수 공 사 일 일 결 산 보 고

(2014.06.27~06.29)

중부수도사업소

시설관리과

☐ 2014년 06월 27일 금요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	1. ****************** - 새들분기 : 200*30. - 관부설 : ssp30*2.5m - 보호통설치 : 30*1. - 계량기설치 :30*1. 15*11 - 구선폐쇄 : 새들잠금(200*20) 2. *************** - 새들분기 : 80*25 - 관부설 : ssp25*2m - 보호통설치 : 20*1. 15*1. - 계량기설치 : 20*1.15*3 - 구선폐쇄 : 새들잠금(80*20)
***	종로구 관내 수탁급수공사	1. ************** - 계량기교체 : 15*1개 2. ************** - SSP부설 : 50*L=3.8m - 밸브개폐 : 80*1

☐ 2014년 06월 28일 토요일(날씨 : 맑음)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	- 금일작업 없음 -
***	종로구 관내 수탁급수공사	1. *************** - SSP관부설 : 20 * L = 2.7m - 불용관폐쇄 : 150/20 새들재사용 - 굴착면적(A-2) : 1.2*2.9m 2. ************* - 보호통뚜껑교체 : 15*1

☐ 2014년 06월 29일 일요일(날씨 : 맑음, 비)

대행자	업무명 (공사명)	오늘의 한일	시정 요구사항 및 자재 검사내용
***	성북구 관내 수탁급수공사	- 금일작업 없음 -
***	종로구 관내 수탁급수공사	1. *************** - SSP관부설 : 20 * L = 4.0m - 불용관폐쇄 : 150/20 새들재사용 2. *************** - SSP관부설 : 20 * L = 2.3m 3. *************** - SSP관부설 : 20 * L = 2.5m

-끝-