문서번호	정수과-1884
결재일자	2014.7.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
고병희		이태일	07/02 오세영
협조	행정관리과장		이태일
	주무관		김동석

구의취수장 취수탑 주변 조류차단막 등 철거계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  06.

구의 아리수정수센터

(정 수 과)

구의취수장 취수탑 주변 조류차단막 등 철거계획

우리 정수센터 취수장 폐쇄 연장에 따른 2014년도 구의취수장 취수탑 주변 조류차단막 등 철거 공사를 시행하여 맑고 깨끗한 원수확보와 취수구 유지관리에  만전을 기하고자 함.

Ⅰ				구의취수장 취수시설 및 오염방지시설 현황

□ 취수시설

□ 취수탑 : 장경16.5m×단경6.0m×높이14.4m

(취수구 Barscreen:B2.7m×H3.1m×7개소, S=58.6)

□ 접합정 : 장경12.5m×단경5.0m×높이8.7m

□ 오염방지시설

□ 오일휀스(내륙형 20m/set×10.7Set) : 214m

□ 조류차단막(W5m×L5m/set×41Set) : 205m

□ 오탁방지막(W5m×L20m/set×5Set) : 100m

Ⅱ				구의취수장 폐쇄 추진경위

□ 관련근거

□ 구의취수장 운영기간 재조정(본부 생산관리과-6498호 `14.6.24.)

□ 서울 거리예술창작센터 조성 관련 협조요청 (시청 문화정책과-4165호 `14.3.31)

□ (가)서울 거리예술 창작 조성 및 운영 기본계획(행정1부시장 방침 제352호`13.8.19.)

□ 구의 및 자양취수장 이전에 따른 강북통합취수장 운영계획(안)(본부 기전설비과-4430호, ‘10.7.26)

□ 조류차단막 효과 분석 및 관리계획 지침(본부 수질과-629호, ‘02.12.12.)

□ 그간의 추진경위

□ 2010년 9월 : 구의 및 자양취수장 이전에 따른 강북통합취수장 운영계획(안)

□ 2011년 4월~6월 : 통합취수장 운영 조직 및 인력구성 확정 시운전

□ 2011년 6월 : 구의 및 자양취수장 이전공사 준공 및 구의,뚝도수계 부분통수

□ 2011년 6월 말 : 구의취수장 잠정 폐쇄 및 2011년12월로 폐쇄 연장(1회)

❍ 2012년 3월 : 시장 지시사항(구의취수장 공간 재활용 방안 강구)

❍ 2013년 5월 : `14년12월 1․2취수장 동시 폐쇄(상수도 본부 의견)연장(2회)

□ 2013년 8월 : (가)서울 거리예술 창작 조성 및 운영 기본계획

❍ 2013년11월 : 기득수리권 소멸 등 관련하여 서울거리 예술창작센터 조성공사  착공과 동시 폐쇄(상수도 본부 의견)

❍ 2014년3월 : 서울 거리예술창작센터 조성 관련 협조요청 (`14년6월30일 잠정폐쇄 요청 )

□ 2014년 6월24일 : 구의취수장 운영기간 재조정(`14년9월 폐쇄재조정)(3회)

Ⅲ				문제점

□ 구의취수장 폐쇄시기 연장으로 유지관리 문제점 발생

□ 구의 취수장 폐쇄예정일은 당초 `14.6.30로 오일휀스 등 오염방지시설를 취수장           폐쇄에 따른 재산이관시 인수인계토록 추진하였으나, 폐쇄 예정일이 `14.9.30로 재조정 됨.

□ 현재 제주로부터 북상하는 장마전선이 7월 중순경에는 중부지방까지 도달하여            구의 취수장 주변에 설치된 오일휀스 등 오염방지시설의 유실우려가 있어,          장마전선 도달전 철거함으로서 시설물관리에 만전을 기하고자함.

Ⅳ				공사추진계획

□ 공사내용

□ 7월 초에 태풍 및 집중호우 등 기상변화에 대응하여 오염방지시설 철거

- 조단조류차단막(214m), 오일휀스(214m), 오탁방지막(100m)

□ 계약방법

□ 계약방법 : 자체발주 후 전자공개 수의계약

□ 사    유 : 소액공사로 심사 제외대상 사업임

□ 관련근거 : 예산 집행 관련 계약원가심사 운영계획 알림[계약심사과-16456(‘08.12.31)]

□ 입찰참가자격 : “수중공사업”면허를 소지한자로 서울시에 주된 사무소를둔 업체로 취수                              장의 조류차단막 수질오염방지시설의 유지관리에 실적이 있는 업체

□ 소요예산

번호	예산과목	예산금액 (총공사비)	비고
1	상수도사업비용,영업비용, 원수및취수비 수선 유지 교체비(기타교체비)	5,000천원
	계	5,000천원

※ 예산부족으로 시중물가자료 산출단가 10% 감액산정 후 본부 일위대가표 설계적용(별첨  설계서  및  산출조사서  참고)

□ 부서별 업무분장

업무내용	담당부서
공사발주 및 감독	정수과
설계 발주금액 추산 및 발주예산 회계처리	행정관리과
장마 태풍전 유실우려로 철거된 방지시설 보관 관리와 태풍후10월 말경 재설치시 조류차단막 및 오탁방지막 오일휀스 반출처리	정수시설과 (취수운영반)

Ⅴ				행정사항

□ 2015년 예산편성시 관련예산 확보

□ 당초 취수장 잠정폐쇄 예정에 따라 오염방지시설(조류차단막,오일휀스,오탁방지막) 구매에 의한 재고량이 확보되지 않은 상태에서 설치시 노후된 부분을 수차례 정비하여 설치운영 유지관리 해 왔으나,

□ 오염 방지시설(조류차단막,오일휀스,오탁방지막)의 노후화가 심하고 오염방  지시설 재고가 확보되지 않아 향후 구의취수장 폐쇄예정이 재번복될 경우 에 대비하여 2015년 예산을 확보하고자 함

□  2015년도 예산(안)  (단위 : 백만원)

구 분			2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감(B-A)
계			20	5	40	35
		조류차단막등 유지관리비	20	5	40	35

- 2015년도 예산(안) 산출 근거 (단위 : 천원)

￭ 취수탑 취수구 이물질제거

‧ 1,000천원×5=5,000천원

￭ 조류차단막․ 오일휀스ㆍ오탁방지막 철거 및 재설치

‧ 7,000천원×2= 15,000천원

￭ 조류차단막․ 오일휀스ㆍ오탁방지막 구매

‧ 20,000천원×1= 20,000천원

총 계 40,000천원

※2015년 12월 30일 까지 구의취수장 운영시 필요 예산임

따로 붙임 : 1. 시청․본부 관련공문 사본 각 1부.

2. 정수센터 관련방침서 사본 1부.

3. 설계서 1부.  끝.