문서번호	교량보수과-4710
결재일자	2014.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	북부도로사업소장
김시련		代이정원	07/07 이승진
협 조
	주무관			이정원
	주무관			기효상
	주무관			이광신

2014년 하반기 도로시설물 정기점검 등 시행계획

2014. 07

북부도로사업소

(교량보수과)

2014년 하반기 도로시설물 정기점검 등 시행계획

우리사업소에서 유지관리하고 있는 도로시설물에 대한 외관상태를 점검하여

손상부분을 조기에 발견하고 신속한 보수․보강 조치로 시설물 기능유지와 안전 확보에 만전을 기하고자 ‘2014년 하반기 유지관리계획을 수립 시행코자 함

관련근거

시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제6조 제1항, 별표 1의2

재난 및 안전관리기본법 제26조

도로시설과-10827호(2014. 6. 22) 도로시설물 안전점검 개선계획

정기점검 대상시설 : 27개소

1종시설물 : 4개소

- 터  널 : 2개소(정릉터널, 홍지문터널)

- 고가교 : 2개소(북부고가, 북부간선고가)

2종시설물 : 13개소

- 교  량 : 12개소(월계1교, 하계교, 노원교, 월릉교, 상계교,

창동교, 녹천교, 돌곶이교, 월릉상단IC교, 월릉하단IC교,

동부간선진입램프, 월릉IC화랑로 접속램프)

- 고가교 : 1개소(수락고가)

법정외 : 10개소

- 교량 : 3개소(당현4교, 공대천교)

- 지하차도 : 4개소(상계. 수락, 노원, 마들)

- 언더패스 : 4개소(월계1교상행, 월계1교하행, 월릉교상행, 월릉교하행)

내구년수

구 분	합 계	10년미만	10년이상 ~20년미만	20년이상 ~30년미만	30년이상 ~40년미만	40년이상
시설물수	27	-	8	14	4	1

점검방법

대규모 교량 및 터널에 대한 집중점검제 실시(4개시설물)

시설물명	7월	8월	9월	10월	11월	12월
1종시설물			정릉터널 홍지문터널	북부간선고가교 북부고가교

※ 시설물 공사 등 현장여건에 따라 점검대상 조정될 수 있음

- 전 직원, 전차 용역사, 시설물 주치의가 참여하는 집중점검 실시

- FCMs, 전차점검·진단 결과 중대한 결함에 대한 중점점검

- 북부간선고가교는 10월 중 도로시설과의 계획 및 일정에 따라 추진, 그 외 1종시설물에 대하여는 자체적으로 집중점검제 실시

- 시설물 담당자는 집중점검제 실시로 점검의 효율 및 내실화에 기여할 수 있도록 사전준비 철저

▪ 시설물의 점검계획(점검구간, 적정인원 등) 수립

▪ 중점점검 부재, 점검요령, 이력 등 점검전 교육 실시

《정기 점검 정의》

외관조사 수준의 점검으로서 시설물의 기능적 상태를 판단하고, 현재의 사용여건을 만족시키는지 확인하기 위한 관찰

점검자는 시설물의 전반적인 외관형태를 관찰하여 중대한 결함을 발견 할 수 있도록 점검 【안전점검 및 정밀안전지단 지침(국토부)】

맟춤형 점검·순찰실시(23개 시설물)

- 동절기 : 취약부 중점점검 실시

- 추  석 : 순찰 실시

※ 순찰 : 시설물 상부 구조물의 외관 파손(포장 파손 등)을 파악하기 위하여 차량을 이용한 점검을 실시하고, 필요시 도보 점검 실시하는 활동

※ 정기점검이 정밀점검 및 정밀안전진단의 실시기간과 중복되는 경우에는 생략할 수 있다.

- 2014년 정밀안전진단 용역 : 북부고가교, 홍지문터널

- 2014년 정밀점검 용역 : 녹천교, 돌곶이교, 하계교, 공대천교, 당현4교,

수락고가교, 국민대램프, 정릉터널, 동부간선진입IC,

월릉상단IC, 월릉하단IC, 월릉IC화랑로램프, 노원

지하차도, 마들지하차도, 수락지하차도

점검 및 기록

현장점검

- 시설물 점검전 점검자 안전(복장, 안전모등) 착용을 먼저 확보후 점검

- 시설물 점검 후 이상여부를 보고서로 제출

손상부분의 조사

- 점검구간에 대해 이전에 시행한 안전점검, 진단의 지적사항과 보수, 보강등

조치내용 파악

- 점검보고서 양식 및 외관조사망도에 기록

- 신규 손상부분은 점검보고서에 기록하고 외관조사망도에 표시

- 시설물의 상태(손상, 보수, 보강)을 사진으로 보관

점검결과는 각종 관리시스템 입력

- 도로관리 시스템(전체), 시설물정보관리 종합시스템(1,2종시설-FMS)

재난관리 시스템(특정관리대상 시설물)

재해발생시 비상 조치

응급조치

- 터널 화재발생, 비탈면 붕괴사고, 간선도로 및 지하차도 침수 등 긴급         재난사고 발생시 상황별 방재훈련 계획에 따른 긴급복구 시행

- 보수 ․ 보강이 장기소요 될 경우 재난이 발생하지 않도록 임시조치후         재난발생 위험 홍보 및 필요시 사용금지 제한 등 재해예방 우선조치

장․단기 조치

- 재난 발생 위험이 높은 시설물 단기, 중기, 장기 계획수립이 불가피한 경우,

우선 응급조치와 병행하여 필요한 행․재정 조치 강구

붙임 : 점검보고서 양식 1부.  끝.

<참고자료>

외관상태평가기준(시특법)

등 급	내 용
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘 에는 지장이 없으며 내구성증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수, 보강이 필요하며, 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물 의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태