문서번호	누수방지과-3472
결재일자	2014.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	누수방지과장
이준호	07/07 강신재

'14.06월 누수탐지 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 07

상수도사업본부

(누수방지과)

’14.06월 누수탐지 결과 보고

’14년 06월 지하누수 탐지결과를 분석하여 금년도 유수율 초과 달성에 기여하고자 보고 드림.

□ ’14년 지하 누수탐지 목표 및 실적

구 분			계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
‘14년 목표(건)			2,200	370	290	360	200	240	350	210	180
실적 (건)	‘14년 06월 누계		1,209	221	167	189	107	146	187	112	80
		‘14년 06월	204	45	25	24	12	33	38	15	12
		‘14년 05월	256	49	37	36	23	26	46	20	19
	‘13년 06월 누계		1,365	320	152	135	69	162	236	146	145
비율 (%)	목표 대비		55	59	57	52	53	60	53	53	44
	전년 동기 대비		88	69	109	140	155	90	79	76	55
방 지 량 (㎥)	소 계		138,017	9,335	17,760	16,210	11,523	15,668	19,548	37,875	10,098
	‘14년 06월 실적		24,430	1,734	2,619	3,570	1,352	2,179	5,311	5,604	2,061
	‘14년 05월 실적		37,503	1,915	3,418	3,570	1,352	3,052	11,172	9,104	3,920

- ‘14년 06월 누계 1,209건으로 전체 목표대비(2,200건) 55%이며, 전년 동기대비(1,365건) 156건 감소하여 88% 달성

- 사업소별로는 북부, 동부, 서부 순서로 증가하였으며, 강동, 중부, 강남, 남부, 강서 순서로 감소(증가 3개, 감소 5개)

- 탐지 적출실적은 중부(221건), 동부(189건), 남부(187건) 순임.

- 전년동기 대비 6월 누계는 적출 건수가 감소하였음.

○ 다점형 및 일반탐지 추진 현황

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’14. 목표	계	2,200	370	290	360	200	240	350	210	180
‘14년 06월 누 계	계	1,209	221	167	189	107	146	187	112	80
	다점형	1,043	200	155	134	51	127	186	112	78
	(%)	86%	90	92	71	47	87	99	100	97
	일반(건)	166	21	12	55	56	19	1	-	2
06월 실적	소계	204	45	25	24	12	33	38	15	12
	다점형	189	44	22	24	6	28	38	15	12
	일 반	15	1	3	-	6	5	-	-	-
05월 실적	소계	256	49	37	36	23	26	46	20	19
	다점형	236	46	34	36	12	23	46	20	19
	일 반	20	3	3	-	11	3	-	-	-

- ‘14년 06월까지 다점형과 음청식 누수탐지 실적은 1,043건(86%), 166건(14%)임.

- 다점형 누수탐지 실적이 부진한 북부, 남부수도사업소  유선통보

○ 누수복구 대비 탐지 점유 현황

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’14. 목표	계	2,200	370	290	360	200	240	350	210	180
2014년도 누수복구 건 수	계	4,621	1,086	642	560	467	503	675	351	337
	누수(건)	3,412	865	475	371	360	357	488	239	257
	탐지(건)	1,209	221	167	189	107	146	187	112	80
	비율(%)	26%	20	26	33	23	29	27	32	24

※ ‘14.06.30일 기준 누수복구 통계자료임.

- 전월대비 누수복구 건수 중 탐지 점유비율이 1% 증가(25% ⇒ 26%)하였음.

- 누수발생에서 사업소간 탐지 비율의 편차가 20 ~ 33%로, 사업소별 입지 여건과 ‘14년도 탐지 추진계획인 대구경, 다점형 위주 탐지실시 여부 이행에 따른 차이로 판단됨.

○ 탐지 결과 누수 복구 현황

- 구경 및 재질별 누수 현황

구분	구 경(㎜)					재 질
	소계	13~ 25	30~ 50	80~ 200	250 이상	소계	GSP	SSP	DCIP	PVC	COP	CIP	SP	PE	기타
‘14년	1,209	715	150	299	45	1,209	399	265	251	85	111	21	33	12	32
중부	221	142	16	54	9	221	81	73	59	4	1	-	2	1	-
서부	167	94	25	41	7	167	38	64	37	15	1	3	2	6	1
동부	189	120	16	46	7	189	91	30	44	15	-	4	5	-	-
북부	107	60	15	29	3	107	36	27	26	11	-	-	7	-	-
강서	146	85	29	28	4	146	30	32	30	7	45	-	1	-	1
남부	187	104	19	57	7	187	45	23	31	19	35	5	5	2	22
강남	112	53	18	34	7	112	38	9	19	6	16	9	6	2	7
강동	80	57	12	10	1	80	40	7	5	8	13	-	5	1	1

- 누수 원인분석

▸ 관 구경별 : 13~25㎜(59%), 30~50㎜(12%), 80~200㎜(25%), 250㎜(4%)

▸ 관 재질별 : GSP(33%), SSP(22%), DCIP(20%) 등

□ 향후 추진계획

○ GIS시스템 입력현황 자료, 유수율 점검 등을 통하여 탐지현황 수시 모니터링

○ 대구경 및 다점형 탐지를 지속적으로 실시.  끝.