문서번호	교량보수과-4295
결재일자	2014.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	교량보수과장
백운경	07/07 구현모

착수 보고회 결과 보고(양화대교외1개소 정밀점검용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

교량보수과

양화대교외 1개소정밀점검용역 용역 착수보고회 결과보고

우리사업소에서 유지관리하고 있는 도로시설물인 양화대교, 서강대교 정밀점검용역 과업수행에 따른 착수 보고회를 개최하고 결과를 보고드림.

Ⅰ		대상시설물 현황

시설물명	위 치	제원			설계 하중	준공년도
		폭원(m)	연장(m)	구조형식
양화대교	마포구 합정동~영등포구 당산동	33.2	1,053	SPG	DB-24	2000.06 2002.08
서강대교	마포구 신장동~영등포구 여의도동	29	1,302	ARS PSCB	DB-24	1999.08

Ⅱ		용역 현황

용역명 : 양화대교외 1개소  정밀점검용역

계약자 : (주) 삼림엔지니어링 대표이사 김인석

계약금액 : 183,048천원

기  간 : 2014. 06. 11 ~ 2015. 02. 05

Ⅲ		착수보고 현황

용역 착수보고 장소 : 서부도로사업소 교량보수과 회의실

용역 착수보고 개최 : 2014.07.4(금) 10:00분

용역 착수 보고자 : 참여기술자 조택희

Ⅳ		착수보고회 결과 내용

◦ 용 역 명 : 양화대교외 1개소 정밀점검용역

연번	지 시 사 항	용역사 검토내용
1	양화대교 하자보수사항 정밀 검토	현장조사 시 하자보수부에 대하여 하자 보수ㆍ보강도와 비교 조사하겠음
2	서강대교 중앙분리대(프리캐스트)에 대한 보수 또는 교체방안 검토	현장조사 후 보수 또는 교체방안을 검토하겠음.
3	서강대교 보수공사(도장 공사) 확인	현장조사 시 보수부위에 대한 상세조사를 실시하겠으며, 보수공사 완료 후 추가적인 조사를 실시하겠음
4	강우 시 교량 배수관계 수시 점검	강우 시 수시로 배수관계를 점검하겠음.
5	현장조사 시 심각한 부분이 있을 경우 구조계산까지 검토해서 제출하기 바람	현장조사 시 구조적 안전성에 문제가 있는 경우 손상부에 대한 구조계산을 시행하겠음.(필요시)
6	바지선 점검구간에 대하여 우기 및 홍수에 대비하여 계획을 세우기 바람	바지선 점검기간은 우기 및 태풍 예보에 따라 일정을 조정하겠음.
7	중간보고회의 구체적으로 작성 보고하기 바람	중간보고회의 시 보고 자료를 상세하게 작성하여 보고하겠음.
8	보고서 작성 시 예전을 답습하지 말고 새로운 방안, 창의적인 보고서 작성하기 바람.	세부지침(교량편)을 기초로 하여 최대한 창의적인 보고서를 작성하겠음.
9	현장조사 및 점검사항을 사실대로 구체적으로 명시하기 바람	현장조사 및 점검사항에 대하여 사실대로 구체적으로 명시하겠음.
10	‘15년도 예산 확보할 수 있도록 조치바람	1차 현장조사를 통한 개략 보수물량 및 보수비를 추정하여 보수예산을 확보할 수 있도록 과업수행 중 선행 보고를 실시하겠음.
11	점검시 일상유지 보수공사 대상 손상 및 긴급보수대상에 대해서는 즉시 보고하기 바람	현장조사 시 긴급 보수대상 손상에 대하여 즉시 보수가 이루어지도록 보고하겠음.

끝.