문서번호	시설보수과-5533
결재일자	2014.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
이승행		김권일	07/08 이규상
협조

여름철 일제 안전점검 실시계획 수립 시행

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.7

강서도로사업소

여름철 일제안전점검 실시계획

태풍·홍수·호우 등 계절적으로 재난 발생이 우려되는 취약시설에 대한 일제안전점검을 실시함으로써 안전관리에 만전을 기하고자 함.

※관련근거 : 도시안전과-15509호(2014.7.4.)

□ 점검근거

○ 재난 및 안전관리 기본법 제27조(특정관리대상시설등의 지정 및 관리 등)

○ 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제34조의2(특정관리대상시설등의 안전등급 및 안전점검 등)

○ 특정관리대상시설등 지정․관리지침(안전점검 및 유지관리)

- 수시안전점검 시기 : 해빙기(2~3월), 행락철(4~5월, 9~10월), 하계휴가철(6~8월), 동절기(11~익년 2월) 등

□ 점검개요

○ 점검대상 : 특정관리 대상시설 20개소

(단위 : 개소)

구 분	합 계	도로시설물
		일반교량	고가차도	지하차도	입체교차	복개구조물
B 급	20	7	3	6	3	1

○ 점검기간 : 2014. 7. 10(목) ~ 7. 28(월)

○ 점검반 편성 : 시설보수과장 총괄

조별	점검자	대상시설물	비 고
1조	류춘광, 전재형	오류철도고가차도, 시흥IC, 개봉교, 오목교서측지하차도 구로1교, 가마산고가차도, 개화지하차도, 고척2지하차도	8개소
2조	천석기, 조정갑	신월IC, 화곡고가차도, 행주1,2교, 목동교서측지하차도 신정교접속교,	6개소
3조	이승행, 조정갑	개화IC, 구로도림교, 개화교, 구로역지하차도 염창I,C하부복개, 성산지하차도	6개소

○ 주요 점검사항

- 전반적인 외관형태를 관찰하여 안전상에 문제가 있는 손상·결함사항 및 시설물의 기능적 위험요인 점검

- 재난위험요인을 설계도면·외관조사도면 등과 비교하여 진행상황 등을 점검하고, 그간의 보수·보강 등 안전조치 실시내용 파악

□ 안전점검 결과조치

○ 재난발생 위험 정도에 따라 안전조치

- 안전조치의 종류

① 정밀안전진단의 실시

② 보수․보강 등 정비

③ 재난을 발생시킬 위험요인의 제거

- 안전점검 결과 지적사항은 시정조치 완료시까지 추적관리

○  안전점검일로부터 7일 이내에 국가재난관리정보시스템(NDMS)에   점검결과 입력

○ 안전점검 결과 중대한 결함이나 위험요인 발견 시 재난 발생을 방지하기 위한 법적 응급조치(사용제한･금지 등) 이행 철저 및 일상유지보수공사로 조치

□ 점검결과 및 조치사항 제출

○ 여름철 일제안전점검 결과 보고요령에 의거 ‘14. 8. 5까지 도시안전과로 제출 : 작성서식 별첨(3)

붙임 : 1. 점검대상 현황(특정관리대상시설) 1부.

2. 분야별 주요 안전점검사항 1부.

3. 여름철 일제안전점검 결과보고 작성서식. 1부. 끝.