교통 자가통신망 일일 운영 일지 '14.7.9(수)

결재	담 당	팀 장	과 장
	조성준	최종선	07/10 이경순

일  자 : 2014년 7월 9일(수)

□ 통신망 센터시스템 및 현장장비

UTIS망	센터 서버	구 분					CPU					MEM						DISK			비 고
		운영서버 #1 (주서버)					37.3%					34.2%						9%			점검결과 정상 가동 중
		운영서버 #2					5.2%					48.1%						34%
		※ 정상 : 70%↓, 주의 : 70 ~ 85%, 위험 : 85%↑
	RSE	운용 수량		금일 접속 여부						점검 후 장애																점검 전 장애
				접속		미접속				선로단선				RSE불량			전원고장		안테나불 량		기타		서울청조치요
		523		481		42				2				3			1		0		7		7			21
		- 기타 : RSE망실 4(시청광장, 동대문운동장, 코엑스, 성균관대입구), 임시철거 3(강월초교사거리, 숯내교, 개롱역) - 서울청 조치대상(7) : 신정교동단, 내곡IC, 용산가족공원, 명동역, 르네상스 호텔사거리, 포스코사거리, 내곡IC2 (이상 광장비 불량) - 전원고장(1) : 행주대교남단 - RSE불량(3) : 우신초교, 안암로터리, 명일이마트
	OBE	구 분						소계			용도별									시기별				증감율
											관용				택시			승용		구형		신형		전일			전주		전월
		보급대수(대)						8,529			3,922				4,775			50		4,270		4,259		0			0		10
		접속대수 (1일 1회 이상)						2,332			1,000				1,312			20		1,072		1,260		42			-48		173
		접 속 율 (%) (접속대수/보급대수)						27			26				28			40		25		30		0.5			-0.6		2.0
		평균 접속건수 (1대당 1일 RSE 접속건수)						151			23				251			18		259		59		41.9			10.3		40.2
		※ 구형 4,270대 중 1,205대는 6개월(‘13.7~12)동안 미접속 상태(미사용단말기로 판단됨)
U-교통망	구분	운 용 수 량					장 애 발 생 현 황
		계	세부내역				계		세 부 내 역
			L3		MC				L3												MC
									접속불량				장비불량			단선		전원		기타	접속불량		장비불량		단선			전원		기타
	합 계	532	303		229		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	영등포구	198	93		105		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	마 포 구	160	72		88		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	중 구	95	80		15		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0
	서 초 구	79	58		21		0		0				0			0		0		0	0		0		0			0		0

□ 보안관제시스템

서버	구 분		CPU		MEM		DISK		비 고
	매니저서버		2.3%		39.4%		1%		점검결과 정상 가동 중
	Extention 1		3.3%		20.7%		30%
	Extention 2		5.9%		18.2%		35%
	※ 정상 : 70%↓, 주의 : 70 ~ 85%, 위험 : 85%↑
이벤트 발생현황 (건수)	합 계	관심IP접속		DDoS		스캔		유해트래픽		기 타 공격시도	특이사항
	0	-		-		-		-		-	-

□ 중요 장애 조치사항 (장애내용 : 선로 단선, 통신설비 불량, 전원설비 차단, 시스템 장애, 기타)

장애구분	장애내용	장애시간	발생 장소	원인 및 조치 내역	조치결과
UTIS망	미접속	09:00	상계초교	POE, 아답터 불량, 교체후 정상	정상 복구
U-교통망	-	-	-	-	-
보안관제	-	-	-	-	-

□ 기타 작업 내용 (선로 / 제어기 이설, 센터시스템 / 현장설비 점검 등)

구 분	작 업 내 용
금 일	○ 중구청 자가통신망 광케이블 손상에 따른 원인규명 현장점검 - 위 치 : 중구 퇴계로 39-2(남대문 시장) - 주요내용 : U-교통함체(2303번)에서 인출되어 손상 광케이블과 함께 가공된 선로는 통신케이블로써 본 누전으로 인한 사고와 무관한 것으로 규명됨
명 일	○ 교통자가통신망 광케이블 정상복구를 위한 포설 - 위 치 : 퇴계2가 - 주요내용 : 접속함체 내 여장이 부족하여 광선로 포설(200M)