문서번호	정수과-2351
결재일자	2014.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		정수과장
최영석		07/16 서한호
협 조
	주무관		김병찬

원수수질자동계측기 점검일지(취수장 07.15)

2014. 07

원수수질 자동계측기 점검일지(취수장)

점검자 : 최영석                                          2014. 07. 15(09:00~18:00)

장 비 명	주 요 점 검 사 항	점검결과 및 조치사항
P H	․ 측정값의 정상여부 확인 점검 ․ 시료수 적정 유입량 점검 ․ 전극 오염 여부 점검 ․ 전극 내부액 KCL 소모량 확인 점검	정상
수온	․ 측정값의 정상여부 확인 점검 ․ 전극 이물질 부착 상태 점검	정상 전극 이물질 제거
전기전도도	․ 측정값의 정상여부 확인 점검 ․ 전극 이물질 부착 상태 점검	정상 전극 이물질 제거
TOC	․ 측정값의 정상여부 확인 점검 ․ 시료 유입 상태 점검 ․ 시약잔량 및 유입상태 확인 점검 ․ 튜브 내부의 이물질 부착 상태 점검	정상 튜브 내부 이물질 제거
NH3-N	․ 측정값의 정상여부 확인 점검 ․ 시료 및 시약의 유입 및 잔량 확인 점검 ․ 전극 및 교반기의 오염여부 점검 ․ 세척 프로그램에 의한 세척 진행상태 점검	정상
탁도계	․ 측정값의 정상여부 확인 점검 ․ 시료의 적정 유입량 확인 ․ 측정부 내부 이물질 확인 점검	정상 측정부 내부 이물질 제거
PHENOL	․ 측정값의 정상여부 확인 점검 ․ 측정값 및 펌프에 의한 시약 유입상태 ․ 순차 프로그램에 의한 세척 진행상태 ․ 시료유입 및 튜빙 청결 상태 ․ 모래여과기 작동 및 여과상태 점검 ․ 솔레노이드 밸브 및 펌프 작동상태	정상
시안(C N)	․ 측정값의 정상여부 확인 점검 ․ 시료 및 시약의 유입상태 ․ 측정 셀의 오염 및 기포유입 여부 점검 ․ 항온 수조 정상작동 여부 ․ 공기 압축기 정상작동 여부	정상
조류계측기	․ 측정 값의 정상 여부 확인 점검 ․ 시료 유입 상태 점검 ․ 튜브 내부의 이물질 부착 상태 점검	정상
잔류염소계측기 및 기 타	․ 솔레노이드 밸브의 작동상태 점검 ․ 원수공급펌프 여과기필터 이물질 부착 여부 ․ 원수 모래여과기 작동 및 여과상태 점검 ․ 시약 및 소모품 상태 점검 ․ 원수수질 계측기실 환경정비 ․ 원수수질 계측기실 원수 수조 청소 여부 ․ 취수장 원수잔류염소계측기 수조 청소 여부	․ 원수잔류염소계측기 수조 여과망 청소 ․ ․