문서번호	시설관리과-3090
결재일자	2014.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		07/17 한명석
협 조
	주무관		김현돈

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 7

시 설 관 리 과

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 중부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  7.  17

보고자 : 전기운영주사보  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 7. 15 (화) 09:30 ~ 17:30
점검대상	가 압 장 : 2개소(약수, 혜명) 배 수 지 : 3개소(남산대, 남산소, 혜명)
점 검 자	지방공업주사 김현돈 지방전기운영주사보 주광복, 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <남산배수지> - 제어·전송반 : 2면 - 유·출입전동밸브 : 8대 - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템 <남산(소)배수지> - 제어·전송반 : 2면 - 유·출입전동밸브 : 4대 - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템 <약수가압장> - 수배전반 : 3면 - CCTV 및 방송설비 - 모터펌프 : 2대(50HP×2) - 전송반 : 1면 <혜명가압장> - 수배전설비 : 5면 - CCTV 감시설비 - 모터펌프 : 4대(60HP×4) - 인버터 2대 - 전송반 : 1면 <혜명배수지> - 제어·전송반 : 2면 - 유·출입전동밸브 : 없음 - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템

점검내용

○ 점검결과

- 약수가압장 : 무정전 전원공급장치(UPS) 출력 불량

- 혜명가압장 : 공급전원 및 모터펌프 이상시 제어센터에서 인지할수 있도록 조치할것

<현황 사진>

무정전 전원공급장치 이상 (약수가압장)	이상발생을 제어센터에서 인지할 것 (혜명가압장)

○ 조치의견

점검시 이상상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 중부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.