문서번호	시설관리과-19506
결재일자	2014.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
민성준	손병희	나태산		07/18 안운길
협 조

도원가압장 및 월곡대배수지 관리사무실

석면건축자재 철거 계획

2014. 7.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

도원가압장 및 월곡대배수지 관리사무실

석면건축자재 철거 계획

우리사업소 관내 시설물인 도원가압장 및 월곡대배수지 관리사무실 내부의 석면건축자재 철거 계획을 보고함

관련 근거

○ 석면안전관리법 제22조(건축물석면조사 결과에 따른 조치) 및 같은 법 시행령      제33조(석면건축물 관리기준)

석면건축물 관련 현황

시 설 명	위 치	연면적(㎡)	석면함유물질면적(㎡)
도원가압장	용산구 도원동 29	453.00	219.49
월곡대배수지 관리사무실	성북구 상월곡동 산2-1	405.26	53

○ 도원가압장 관련 현황

- 상주인원이 없는 무인가압장으로 점검 및 수리 · 공사 시에만 출입함

- 석면함유물질은 천장의 텍스로 시설물이 없어 출입하지 않는 2층에 주로 분포되어 있음(196.63㎡)

○ 월곡대배수지 관리사무실 관련 현황

- 상주인원이 없는 무인배수지 가압장이며 대상은 관리사무실에만 한정

- 석면함유 물질은 천장의 텍스로 현재 사용하지 않아 폐쇄되어있는 관리사무실에만 있음

석면건축물 관리 기준 및 석면건축자재 철거 필요성

○ 석면건축물 관리 기준

- 석면건축물 안전관리인을 두어 석면건축물을 관리하여야 함

- 6개월마다 석면건축물 상태를 조사하고 그 결과에 따라 필요한 조치(보수, 밀봉, 구역 폐쇄 등)를 취해야 함

- 위에 따른 평가 및 조치내용은 ‘석면건축물관리대장’에 기록하여 보관

- 전기공사 등 건축물 유지·보수공사를 실시하는 경우에는 미리 공사 관계자에게      석면지도를 제공하여야 하며, 공사 관계자가 석면건축자재를 훼손하여 석면을 비    산시키지 않도록 감시·감독 등 필요한 조치를 실시

○ 석면건축자재 철거 필요성

- 위와 같이 석면건축물 관리에 불필요한 행정력의 낭비가 발생되고 도원가압장의     경우 곧 진행할 전기공사에 불편함이 초래됨

- 석면철거업체를 통해 석면건축자재를 철거할 수 있으므로 조속히 석면건축자재를         철거하고자 함

발주계획 및 세부추진계획

○ 소요예산 : 11백만원(추정)

○ 계약방법 : 전자공개수의계약

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

○ 세부추진계획

- 2014. 7. : 발주계획 수립 및 발주

- 2014. 7. : 석면자재 철거 완료

행정사항

○ 석면건축자재 철거 후 본청 기후대기과에 통보.  끝.