문서번호	수처리연구과-3236
결재일자	2014.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		수처리연구과장	수도연구부장
이준호		이만호	07/21 최영준
협조
	정수과장		현인식

작업자 안전확보를 위한

안트라사이트 황산세척 시 안전관리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	영등포정수센터	안전관리

2014. 7.

상수도연구원

(수처리연구과)

작업자 안전확보를 위한

안트라사이트 황산세척 시 안전관리 계획

영등포정수센터 안트라사이트 황산 세척 시 발생 가능한 안전사고를 사전에 예방하기 위하여 안전대책을 수립하여 작업자의 안전확보에 만전을  기하고자 함

□ 작업개요

○ 추진 근거:수처리연구과-1866(2014.5.22.)호

- 영등포정수센터 『친환경오존접촉조』 관련 실험 및 기술검토 계획

○ 작업 명:  영등포 #2정수센터 안트라사이트 황산 세척작업

○ 일 시  : 2014.07.22.(화)

○ 장 소  : 영등포 #2 정수센터 활성탄 지

○ 작업 참여자(총 10명)

- 상수도연구원   : 수도연구부장 외 6명

- 영등포정수센터 : 정수과장 외 2명

□ 작업 계획

○ 작업조 편성

임무(조)	명수	작업원	작업내용
희석조	2	이준호, 이건수	98% 농황산을 물에 희석
살포조	5	조우현, 이광제, 함영환	희석된 황산수를 안트라사이트 세척조에 살포
		장현성, 홍원해
안전감독조	3	수도연구부장 수처리연구과장, 영등포정수센터 정수과장	작업원의 안전절차 준수 감독

○ 작업 순서

	작업 준비	⇒	황산 희석
	비상 구급약품 준비 개인안전장구 확인 및 착용		다량의 물에 농황산 희석

⇒	황산 살포	⇒	안트라사이트 세척
	세척조에 황산수 살포		물+공기 이용 안트라사이트 세척

□ 안전대책

○ 안전책임자(부책임자) : 수도연구부장(수처리연구과장, 정수과장)

○ 단계별 안전대책

〔 준비 단계 〕

- 작업 전 안전책임자 작업브리핑 및 안전교육 실시

- 작업 중 안전 준수사항/ 황산취급 시 안전정보 확인 및 숙지

- 작업원 건강상태 확인

- 산 접촉(피부,눈) 시, 응급조치 할 수 있는 다량의 물(비눗물) 확보

- 개인안전장비(실험복, 고글, 내화학장갑, 방독면)상태 및 성능확인

- 작업원 전원 개인안전장비 착용 및 작업 투입

〔 작업 단계 〕

- 제반 안전절차 준수

- 안전 감독자의 작업지시 준수

- 세부 준수사항

․ 희석수 탱크 및 호스의 누액 여부 확인

․ 황산(98%) 희석수 제조 시, 황산이 튀거나 다량의 황산증기 발생

을 억제하기 위하여 다량의 물에 농황산을 소량씩 천천히 첨가

․ 안트라사이트 세척조에 황산 희석 수 투입 시, 내화학성 호스를

이용하여 원거리에서 투입

․ 작업원의 황산증기 노출을 최소화 하기 위하여 희석조원과 작업조      원은 교대로 작업

․ 작업 교대 시, 작업 시 사용한 장갑은 반드시 깨끗한 물로 세척하      여 고글, 실험복, 방독면 등 다른 개인안전장비가 황산에 오염되는      것을 방지

․ 작업 교대원은 임무 교대 시, 작업장소에서 멀리 떨어진 신선한         공기를 마실 수  있는 장소로 이동하여 충분한 휴식을 취할 것

〔종료 단계〕

- 작업원의 건강이상 유무 확인

- 작업장 내 황산 누액 여부 확인 및 청소

- 개인안전장비 수거 및 정리

- 작업 폐기물(황산용기, 장갑) 수거 및 폐기

□ 안전 교육

○ 물질안전보건자료(황산) 작업원 전원 확인 및 숙지

○ 현장 위험요인 사전확인 및 황산 취급 시 안전수칙 숙지

□ 협조 사항

○ 개인안전장비(고글, 방독면 등) 지원 : 신물질분석과, 정수과(영등포)

※ 별첨: 황산 물질안전보건자료(MSDS) 1부. 끝.