문서번호	수도자재관리센터-13631
결재일자	2014.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		최정화	07/21 성시영
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고(대형27, 대형34)0717

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

수도자재관리센터

(공사자재관리팀)

공사용자재 입고검사 결과 보고

조달구매하여 납품된 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시

하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액	납품요구일 (납품기한)	배정 업체
덕타일주철 이형관 구매(대형27)	이형관 104종 4,730개 압륜 2종 130조	₩337,473,150	2014.05.09 (2014.07.18)	한 국 주 철관 공업(주) (대표: 홍동국)
덕타일주철 이형관 구매(대형34)	이형관 80종 2,377개 압륜 55조	₩157,419,330원	2014.05.28 (2014.07.17)

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2014.07.17

○ 검 사 자 : 지방공업주사보 윤승욱

○ 검사내용 : 규격, 외관검사 등

○ 입고내역

품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
				전번납품 누 계	금 번 납품량	잔량
K.P소켓곡관	B형,100mm *45	개	400	189	74	137	대형27
소켓프렌지T형관	B형,150*100mm	개	80	77	3	0	“
소켓프렌지T형관	B형,200*150mm	개	15	0	15	0	“
소켓프렌지T형관	B형,300*150mm	개	15	0	15	0	“
K.P이음관	100mm	개	350	280	70	0	“
K.P소켓편락관	A형,150*80mm	개	10	0	10	0	“
K.P소켓편락관	A형,150*100mm	개	20	1	19	0	“
K.P소켓편락관	C형,250*200mm	개	2	0	2	0	“
플렌지편락관	B형,100*80mm	개	5	0	5	0	“

품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
				전번납품 누 계	금 번 납품량	잔량
플렌지곡관	A형,100mm *45	개	5	0	5	0	대형27
마개플렌지	500mm	개	25	0	16	9	“
합플렌지	80*40mm	개	3	0	3	0	“
합플렌지	80*50mm	개	5	0	5	0	“
합플렌지	100*40mm	개	2	0	2	0	“
합플렌지	100*50mm	개	10	0	10	0	“
K.P드레인관	B형,150*80mm	개	4	0	4	0	“
캡	KP형,400mm	개	1	0	1	0	“
K.P소켓곡관	B형,80mm *45	개	80	0	80	0	대형34
K.P소켓곡관	B형,100mm *45	개	150	56	94	0	“
K.P소켓곡관	B형(L형),150mm*22	개	40	0	40	0
K.P소켓곡관	B형(표준형),300mm*90	개	19	15	4	0
K.P소켓곡관	B형(L형),600mm*22	개	7	0	7	0
소켓프렌지T형관	B형,200*150mm	개	5	0	5	0
소켓프렌지T형관	B형,400*350mm	개	1	0	1	0
K.P소켓-T형관	B형,150*80mm	개	1	0	1	0
K.P소켓-T형관	B형,150*150mm	개	1	0	1	0
K.P소켓-T형관	B형,200*100mm	개	1	0	1	0
2F단관	200mm*L300	개	5	0	5	0
K.P이음관	80mm	개	150	0	150	0
K.P소켓편락관	A형,100*80mm	개	3	0	3	0
K.P소켓편락관	A형,150*80mm	개	7	0	7	0
K.P소켓편락관	A형,150*100mm	개	10	0	10	0
K.P소켓편락관	C형,250*200mm	개	3	0	3	0
플렌지편락관	A형,100*80mm	개	20	0	20	0
플렌지곡관	A형,100mm *45	개	10	0	10	0
플렌지곡관	A형,100mm *90	개	130	0	130	0
플렌지곡관	A형,150mm *90	개	1	0	1	0
소화전 곡관	100mm*90	개	120	0	120	0
플렌지소켓관	600mm	개	4	2	2	0
합플렌지	100*50mm	개	2	0	2	0
K.P드레인관	B형,300*150mm	개	1	0	1	0
K.P드레인관	B형,400*150mm	개	1	0	1	0
K.P드레인관	B형,600*200mm	개	8	0	8	0
캡	KP형,100mm	개	2	0	2	0
캡	KP형,400mm	개	1	0	1	0
압륜	700mm	조	55	0	55	0

□ 검사결과

(대형27)

(단위:개)

품 명	규 격	입고량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	용출	검사 결과
K.P소켓곡관	B형,100mm *45	74	1	1	-	-	-	-	적합
소켓프렌지T형관	B형,150*100mm	3	1	1	-	-	-	-	“
소켓프렌지T형관	B형,200*150mm	15	1	1	-	-	-	-	“
소켓프렌지T형관	B형,300*150mm	15	1	1	-	-	-	-	“
K.P이음관	100mm	70	1	1	-	-	-	-	“
K.P소켓편락관	A형,150*80mm	10	1	1	-	-	-	-	“
K.P소켓편락관	A형,150*100mm	19	1	1	-	-	-	-	“
K.P소켓편락관	C형,250*200mm	2	1	1	-	-	-	-	“
플렌지편락관	B형,100*80mm	5	1	1	-	-	-	-	“
플렌지곡관	A형,100mm *45	5	1	1	-	-	-	-	“
마개플렌지	500mm	16	1	1	-	-	-	-	“
합플렌지	80*40mm	3	1	1	-	-	-	-	“
합플렌지	80*50mm	5	2	2	-	-	-	-	“
합플렌지	100*40mm	2	1	1	-	-	-	-	“
합플렌지	100*50mm	10	3	3	-	-	-	-	“
K.P드레인관	B형,150*80mm	4	1	1	-	-	-	-	“
캡	KP형,400mm	1	1	1	-	-	-	-	“

(대형34)

(단위:개)

품 명	규 격	입고량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	용출	검사 결과
K.P소켓곡관	B형,80mm *45	80	1	1	-	-	-	-	적합
K.P소켓곡관	B형,100mm *45	94	2	1	-	-	-	-	“
K.P소켓곡관	B형(L형),150mm*22	40	1	1	-	-	-	-	“
K.P소켓곡관	B형(표준형),300mm*90	4	1	1	-	-	-	-	“
K.P소켓곡관	B형(L형),600mm*22	7	1	1	-	-	-	-	“

품 명	규 격	입고량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	용출	검사 결과
소켓프렌지T형관	B형,200*150mm	5	1	1	-	-	-	-	“
소켓프렌지T형관	B형,400*350mm	1	1	1	-	-	-	-	“
K.P소켓-T형관	B형,150*80mm	1	1	1	-	-	-	-	“
K.P소켓-T형관	B형,150*150mm	1	1	1	-	-	-	-	“
K.P소켓-T형관	B형,200*100mm	1	1	1	-	-	-	-	“
2F단관	200mm*L300	5	1	1	-	-	-	-	“
K.P이음관	80mm	150	1	1	-	-	-	-	“
K.P소켓편락관	A형,100*80mm	3	1	1	-	-	-	-	“
K.P소켓편락관	A형,150*80mm	7	1	1	-	-	-	-	“
K.P소켓편락관	A형,150*100mm	10	2	2	-	-	-	-	“
K.P소켓편락관	C형,250*200mm	3	2	2	-	-	-	-	“
플렌지편락관	A형,100*80mm	20	1	1	-	-	-	-	“
플렌지곡관	A형,100mm *45	10	1	1	-	-	-	-	“
플렌지곡관	A형,100mm *90	130	2	2	-	-	-	-	“
플렌지곡관	A형,150mm *90	1	1	1	-	-	-	-	“
소화전 곡관	100mm*90	120	1	1	-	-	-	-	“
플렌지소켓관	600mm	2	1	1	-	-	-	-	“
합플렌지	100*50mm	2	1	1	-	-	-	-	“
K.P드레인관	B형,300*150mm	1	1	1	-	-	-	-	“
K.P드레인관	B형,400*150mm	1	1	1	-	-	-	-	“
K.P드레인관	B형,600*200mm	8	1	1	-	-	-	-	“
캡	KP형,100mm	2	1	1	-	-	-	-	“
캡	KP형,400mm	1	1	1	-	-	-	-	“
압륜	700mm	55	1	1	-	-	-	-	“

○ 검사대상 품목에 대하여 규격검사를 실시한 결과 적합함

○ 재료시험은 관련항목의 자체 및 공인 시험성적서 등을 제출토록 함.

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품처리코자 함.

○ 재료시험은 자체 및 공인 시험성적서를 확인 후 적합 시 검수코자 함.

붙임 1) 이형관검사표(대형27) 1부.

2) 주철관검사표(대형34) 1부.  끝.