문서번호	계측관리과-7681
결재일자	2020.8.26.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		계측관리과장	요금관리부장
이우천		김상동	08/26 장화영
협 조

벽체형 보온재 구매․설치 계획

2020. 8.

요금관리부

(계측관리과)

벽체형 보온재 구매․설치 계획

수도계량기 동파예방을 위한 벽체형 보온재 및 계량기 자체보온재  구매․설치를 추진하여 안정적인 아리수 공급에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

○ 계량기함 유형 및 보온상태 조사결과 보고(계측관리과-6344호, ’19.7.10.)

○ 수도계량기 보온재 설치대상 소요량 제출 요청(계측관리과-5873호, ’20.6.30.)

Ⅱ		추 진 방 향

○ 수도계량기함에 보온재가 미설치된 수용가 우선 설치

- 동파관리 대상 수용가 중 보온재가 미설치된 계량기함에 우선설치

- 사업소에서 추가조사로 동파에 취약한 수용가에 보온재 설치

○ 동파 발생한 계량기에 보온재가 없는 경우 보온재 설치

- 시설공단에 계량기 자체 보온재를 배부하여 동파계량기 교체 시 보온재가 없는 수용가에 한해 계량기 자체 보온재 설치

○ 규격별 맞춤형 PE 보온재 설치로 보온성능 확보

- 계량기함 규격을 고려하여 계량기 자체 보온재와 벽체형 PE보온재 설치로 보온성능 확보

구 분	벽체형 계량기함 PE보온재	계량기 자체 보온재
사 진

Ⅲ		추 진 계 획

□ 구매계획

○ 품    목 : 벽체형 계량기함 PE보온재 및 계량기 자체보온재

○ 구매수량 : 20,875개

(단위 : 개, 백만원)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	본부(공단)
계	20,875	2,494	2,611	2,346	1,739	2,252	1,278	3,155	5,000
벽체형 PE보온재	12,674	2,494	2,611	1,292	1,739	2,252	639	1,647	0
자체보온재	8,201	0	0	1,054	0	0	639	1,508	5,000
소요예산	346	53	56	39	37	48	21	52	40

○ 구매방법 : 조달구매, 수의계약, 경쟁입찰(수도사업소별 시행)

○ 소요예산 : 346백만원(재배정 306백만원, 자체구매 40백만원)
*******************************************************

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수도계량기교체, 수선유지교체비, 수선유지비

□ 추진일정

○ 예산 재배정(계측관리과 ⇒ 각 수도사업소)	: ’20. 8.

○ 계약 발주	: ’20. 9.

○ PE보온재, 자체보온재 구매․설치 완료(각 수도사업소): ’20.11.30.까지

□ 행정사항

○ 요금관리부(계측관리과) : 구매방침 수립, 예산 재배정 요청

○ 수도사업소(현장민원과) : 보온재 구매 설치 및 설치 후 결과 제출

○ 시설공단(상수도지원처) : 동파관리지역 동파안전계량기 교체 시
자체보온재 설치 및 설치대장 관리

붙  임  1. ‘20년 보온재 수요조사 결과	1부.

2. 보온재 설치결과 관리양식	1부.  끝.