	양천소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 불량맨홀 정비공사 완료에 따른 검수 계획 알림(4차-도로과)

1. 양천구청 도로과-2553(2020.8.27.)호 『2020년 관내 불량맨홀 정비공사 완료(차)에 따른 맨홀 정비비 부과예고 알림』 와 관련입니다.

2. 관내 불량맨홀(소화전) 정비공사 완료에 따른 정비대상 검수 계획을 다음과 같이 알리오니 시행에 철저를 기하기 바랍니다.

가. 기 간: 2020. 8. 28(금) ~ 9. 1(화)

나. 대 상: 지하식소화전 9개소 (신월-4, 목동-3, 신정-2)

연번	준공사진 연번	식별	관할	용수번호	위 치	적출내용	비고
1	4	지하식	신월	330093	남부순환로70길 17(대박치킨)	침하
2	6	지하식	신월	330047	남부순환로70길 17-10(도일주택)	침하,단차
3	8	지하식	신정	300069	월정로11길 4	침하,파손
4	13	지하식	신월	330014	지양로7길 29(공영주차장)	침하
5	19	지하식	신정	300023	오목로 31(강서초)	침하
6	20	지하식	신월	310041	화곡로3길 11(쥬얼리)	침하
7	23	지하식	목동	360055	목동중앙북로8라길 14(GS25)	침하,단차
8	26	지하식	목동	360103	목동중앙북로8길 52(꽃샘헤어) - 2	침하,단차
9	31	지하식	목동	360007	목동중앙북로8길 84(신등촌빌라) - 4	침하,단차

다. 검수사항

1) 위치도 및 작업사진을 참고하여 공설 소화전 여부 확인

2) 도로복구 등 마무리 공사 상태(도로 평탄성) 확인

3) 소화전 기능 이상유무 및 정상작동 여부

3. 행정사항

가. 불량맨홀 보수공사는 맨홀과 도로포장면의 단차가 발생하지 않도록 도로와 맨홀간의 평탄성에 주안점을 두고 시행하는 인상, 인하작업으로 도로 평탄성을 중점으로 조사하여 검수결과를 붙임2 서식 활용하여 작성 후 2020. 9.1.(화)한 제출

붙임  1. 위치도 및 준공사진(4차) 1부.

2. 검수결과(서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	이우득		대응총괄팀장	박광철		재난관리과장	08/28 김정수
협조자
시행	재난관리과-4847	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/
전화	02-6981-8643	/전송	02-2652-2286	/	deuck81@seoul.go.kr	/	대시민공개
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축