문서번호	정수시설과-1396
결재일자	2014.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	정수시설과장	강북아리수정수센터소장
이상훈	안길찬	07/22 박기석
협 조
	주무관		김동우

2015년 여과지동 외부재도장 계획 보고

2014. 7.

강북아리수정수센터

정  수  시  설  과

강북아리수정수센터                                       -  -                                   보수과

2015년 여과지동 외부재도장 계획 보고

강북아리수정수센터                                       -  -                                  정수시설과

여과지동 건축물의 외부 도장환경 개선으로 시설물의 노후화를 방지하고 내구성을 향상시켜 정수센터 이미지 제고 및 아리수 음용률 향상을 도모하고자 함

여과지동 건축물 현황

여과지동 건축물 : 1·2계열, 3·4계열
- 건물 크기 : L 160m × W 50m × H 5 ~ 9m × 2개동
- 도장 면적 : 본타일 도장 5,605㎡, 에나멜페인트 도장 230㎡

도장 이력 – 재도장 주기 : 5년

건물명	건물수	도장 이력
여과지동	2개동	2006년
		2010년

문제점

2010년 재도장 이후 4년 경과로 외부 도장 탈락 및 탈색 발생

건축물 노후화 방지 및 내구성 향상 필요

방문객들에게 맛있는 아리수 홍보와 정수장 이미지 제고에 필요성 제기

현장 사진

여과지동 3,4계열	여과지동 1,2계열

여과지동 3,4계열 서측 상세사진	여과지동 1,2계열 남측 상세사진

환경개선 계획

시설물 유지관리를 위해 기존 바탕면 정리 및 균열 보수, 재도장 시행
- 본타일(아크릴계) 도장, 에나멜 페인트 도장

소요예산

소요예산 : 200백만원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선교체비, 기타교체비

행정 사항

2015년 예산 반영하여 시행.  끝.