문서번호	공공디자인과-9598
결재일자	2014.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	경관사업팀장	공공디자인과장	관광정책관		문화관광디자인본부장
박태욱	안연수	박내규	강태웅		전결 07/23 이창학
협 조

2014년 제30차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

2014. 7.

문화관광디자인본부

(공공디자인과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	디자인	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 ■ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

제30차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2014. 7. 17(목) 14:30 ~ 17:10

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동 4층 본부회의실

❍ 참  석  자 : 총6인

박성근, 박현진, 신승현, 장현수, 허범팔, 홍재승

❍ 신청안건(총3건)                                                           (단위 : 건)

계	소계	심의종류	재심	신규	자문안건	보고안건	기 타
3	2	경관심의	1	1
	1	디자인심의	1

❍ 심의결과 : 조건부3건

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	심의종류 (상정유형)	심의결과
30-1	충정로지구대 신축	서대문경찰서 (경무과)	• 지상2층 (연면적 493.91㎡)	디자인심의 (재심)	조건부동의
30-2	중랑천 생태체험학습관 신축	노원구청 (토목과)	•지상2층 (연면적 379.04㎡)	경관심의 (재심)	조건부의결
30-3	서울 재사용플라자 신축	도시기반시설 본부(건축부)	• 지하2층, 지상5층 (연면적 16,227.81㎡)	경관심의 (신규)	조건부의결

붙임 1. 제30차 서울시민디자인위원회 심의자료 각1부.

2. 제30차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2014. 7. 17(목) 14:30 ~ 17:10
심의대상	- 위치 : 서대문구 옥천동 100-1 - 규모 : 지상2층(연면적 493.91㎡)
안 건 명	충정로지구대 신축
심의번호	30-1	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 그 결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 공공디자인과에 제출 후 시행요함. - 피로티 부분은 주출입구 보행 동선과 북쪽 주차공간 차량동선을 감안하면 통로가 협소하므로 원활하게 조정 검토 요함 - 직원 휴식공간으로 출입하는 북측 외부통로(조경부분) 폭은 충분히 확보 요함 - 북쪽 면은 변경전 철판위 도장을 반영하여 돌나누기를 다양한 패턴으로 조정 요함 - 서측 면(정면)에 Open된 부분은 방수 및 마감처리 철저 요함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2014. 7. 17(목) 14:30 ~ 17:10
심의대상	- 위치 : 노원구 상계동 770-6 외 초안산 앞 중랑천 일대 - 규모 : 지상2층(연면적 379.04㎡) / 경관심의
안 건 명	중랑천 생태체험학습관 신축
심의번호	30-2	심의결과	조건부의결
【 의결 내용 】 ○ 아래 내용에 대해 심의위원의 자문을 받아 설계에 반영하고, 그 결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 공공디자인과에 제출 후 시행요함. - 단조로운 체험 동선(다시 되돌아 옴)은 순환형으로 고려하여 마지막에 옥상정원에서 외부로 나가게 재검토 요함 - 주출입구 위치 변경(반대편) 및 공간배치 재구성 검토 요함 - 가벽 및 외부공간의 기능, 형태 등이 모호하니 재검토 요함 - 외벽의 수직적인 패턴(줄무늬 띠)은 매스를 단절시키므로 지양하고 세라믹타일 재료를 사용하여 색상도 단색(흰색계열)으로 간결하게 조정 요함. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2014. 7. 17(목) 14:30 ~ 17:10
심의대상	- 위치 : 성동구 용답동 250-1 외5필지 - 규모 : 지하2층, 지상5층(연면적 16,227.81㎡) / 경관심의
안 건 명	서울 재사용플라자 신축
심의번호	30-3	심의결과	조건부의결
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하고, 그 결과(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)를 공공디자인과에 제출 후 시행요함. - 전면 박스형태(블럭) 벽면의 개구부와 창호의 형태를 각 박스별로 특색 있게 조정 요함 - 스토리박스(전면)와 서비스공간(후면) 사이 동선공간(가운데 오픈 아뜨리움)에는 ELEV와 오픈형 계단 등(수직성)만 구성토록 조정 검토 요함 - 스토리박스 외부재료는 전통건축의 폐자재(항아리, 기와, 사괴석, 나무, 전벽돌 등) 재활용 검토 요함 - 스토리박스 외부재료를 실내로 연계하는 방안 검토 요함 - 배면 유리는 에너지효율성 측면에서 고려 요함. 끝.