문서번호	시설관리과-17178
결재일자	2014.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
안규태		김태식	07/25 조상덕
협조
	주무관		박행종

보고서(폭우 및 강풍대비 안전점검)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

보고서(폭우 및 강풍대비 상수도 공사장 안전점검 보고)

폭우대비 상수도 공사장 안전검검을 실시하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

◎ 공 사 명 :  신길1동외  9개동 상수도공사(  윤석산업(주) 대표 이행철 )

◎ 점검일시 : 2014. 7.26.

점검일시	2014.07.			점 검 자
시 설 명 (공사명)	동외 개동 상수도공사			시설규모 (공사개요)	동외 개동
재해유형	점검대상	점 검 내 용		점검결과	조치사항
붕괴•낙하 및 침하사고	사 면	• 우수 배제시설(배수로) 설치여부 • 배수로 상태 (파손 및 청소 상태 등) • 사면 토사유실 여부		이상없음
	지 반	• 측구 및 배수로 설치 여부 • 배수 상태(지반 이완 여부) • 물 웅덩이, 균열, 침하 발생 등 표면상태		이상없음
	공사장 가시설 등	• 가시설 연결부 이상유무 • 상부 중량물 설치 여부 (낙하에 따른 사고 우려 등) • 통행자 접근방지 안전펜스 설치여부		이상없음
	자 재	• 자재 적치상태(붕괴 우려 등) • 전도 방지 시설 설치 여부 (로프 고정 등) • 자재 적치 주변 안내판 및 접근 방지시설 설치여부		이상없음
추락사고	시설물 및 공사장 주변 맨홀 등	• 맨홀 뚜껑 등 정상 설치 여부		이상없음
		• 점검구 등 개구부 밀폐 여부 (뚜껑 및 안전펜스 설치 등)		이상없음
감전 등 전기사고	배전반 등	• (임시)배전반 등 전기시설 침수 및 노출 여부		해당없음
	배선 등	• 전기선로 설치상태 (피복상태 및 통행자 접촉 가능 여부 등)		해당없음
기 타	시설물 및 공사안내 등	• 안내 표지판 설치상태 (위험시설 등 표시여부)		현장대리인 및 안전관리자 상주	안전교육 매일 공사전 실시
		• 보행자 통행로 확보여부		통행로 확보완료
		공사장	• 교통안내원 배치여부	배치완료
			• 기상 모니터링 여부 (기록지 비치 등)	기상정보 실시간 청취하고 현장비취
			• 우기시 단계별 비상연락체계 여부	비상연락망 정비 및 현장비취	사업소와 업체간 비상연락망 확보 및 안전관리 상태 지속점검 실시

점검사진대지

2014. 7.   .

점검자 : 시설7급         성명    박행종    (인)

시설9급         성명    안규태    (인)

끝.