문서번호	고도정수반-3452
결재일자	2014.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		고도정수반장		시설안전부장
이재학		남정열		07/31 이규상
협 조
	생산관리과장				노영석

“구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사”

주민친화시설 조경계획 설명회 실시결과 보고

2014. 7

시설안전부

(고도정수반)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

“구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사”

주민친화시설 조경계획 설명회 실시결과 보고

“구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사“에 계획된 주민친화시설에 대한 국정원 보안진단결과를 반영한 조경 변경계획에 대하여 해당 시의원(문종철)에게 사전 설명회를 실시하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		설명회 실시 개요

일  시 : 2014.7.30.(수) 10:00~11:30

장  소 : 문종철(도시안전건설위원회 부위원장) 시의원 사무실

참 석자

- 본 부 : 시설안전부장, 고도정수반장, 공사담당자, 생산관리과 이규현

- 센 터 : 구의정수센터소장 오세영, 정수과장 이태일, 방호실장

- 현 장 : 책임감리원 김종철, 현장소장 신상철

Ⅱ		그간 문종철시의원 요구사항

금호아파트 주민이 개방구간 이용이 용이하도록 출입구 및 산책로 신설

외곽 울타리를 센터 안쪽으로 이동(2~5m)하여 통행로 및 조경시설 추가

노천극장이 개방구간이 되도록 내부 울타리 설치위치 변경

정수지 상부 개방구간 산책로에 인라인스케이트장 추가설치

실개천 폭 확대 설치(폭1.5~6m, 연장 120m→폭 확대 3~12m)

Ⅲ		주요 설명내용

국정원에서 구의정수센터 재건설구간내 시설물은 국가중요시설 다급인 시설물로 불순분자에 의한 독극물 살포등 우려가 있어 보안이 우선시 되어야 함을 감안 별첨(개방 범위 구간)과 같이 제한적 개방 운영하도록 회신된 사항임을 설명.

국정원 보안진단결과 반영으로 개방부분이 축소되어 그 동안 검토사항(시의원 요구사항   등)이 조정 검토가 불가피한 실정임을 설명함.

주민친화시설 조경계획

〈당초 계획〉

화장실

보안휀스

주차장

노천극장

축구장

배드민턴장

바베큐장

야외무대

실개천

주차장

경비실

주민친화공간출입

센터출입

〈변경 계획〉

보안휀스

화장실

옹 벽

주차장

테마농장

주차장

축구장

주민친화공간 출입

센터출입

경비실

Ⅲ		설명결과 시의원 요구사항

주민친화시설로 개방계획된 구간이 너무 협소하므로 개방구간 범위를 확대 요구

개방 계획된 구간내 설치될 시설물이 특정 동호인(축구)만을 위하여 편중 계획된 바, 축구장 규격을 축소 설치(천연잔디⇒인조잔디 변경)하고 잔여공간에 다수의 시민들이 이용할 수 있는 주민친화시설(트레킹 코스, 농구장, 족구장 등)을 추가설치하는 방안 강구

일반주택지와 금호베스트빌아파트 주민들이 본 시설물을 용이하게 접근 이용할 수 있도록 일반주택지와 아파트쪽에 쪽문 1개소씩 설치 요구

부분 개방됨을 감안 정문앞 도시미관을 저해하는 보안휀스 철거 요구

Ⅳ		시의원 요구사항에 대한 답변

개방범위 확대 요구

⇒ 개방범위 확대를 위하여 보안휀스를 송수펌프동쪽으로 이전 설치 및 주차장의 위치를

정문초소 주변에 설치하는 방안으로 검토하여 개방범위 확대를 적극 검토 하겠음

다수 시민들이 이용할 수 있는 주민편의시설 추가설치

⇒ 국제규격(45×90)으로 설치계획된 축구장의 규모를 축소 설치하고, 잔여공간에

다수 시민들이 이용할 수 있는 시설물(족구장, 농구대, 벤치 등) 설치 검토 하겠음.

정문앞 보안휀스 철거, 일반주택지와 아파트쪽에 각각 쪽문 설치

⇒ 정문앞 보안휀스철거는 본 시설이 국가중요시설 다급인 시설물로 철거는 곤란함

⇒ 주변 주민들의 접근 편의를 위한 쪽문설치는 출입자 통제관련 인력 추가배치 문제 등

현실적으로 많은 어려움이 예상되므로 반영여부는 신중히 검토(국정원 협의 등)

되어야 할 사항임을 설명함.

Ⅴ		향후 계획

상기 요구사항을 종합 검토후 반영이 가능한 사항을 주민친화시설 변경계획에

반영하여 재 설명후 공사 추진.  끝.