＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2014년 07월 30일 수요일						결재	근무자		반장		담 당				과 장
							최윤석		강왕구		이충기				07/31 이동신
기기별 시간별	벨트프레스 가동사항 점검표									근 무 자 명
	1호	2호	3호	4호	5호			6호		시간		구분		직명		성명
00～01시				*						00:00- 09:00		일근		기계7		강왕구
01～02시				*
02～03시				*
										09:00- 18:00		1조		전기7		임재동
03～04시				*
04～05시				*
										18:00- 24:00		4조		전기7		최윤석
05～06시				*
06～07시				*
										슬 러 지
07～08시				*
08～09시				*
										소화 인발량			5,559 (㎥)
09～10시				*
10～11시				*
11～12시				*
										원심 처리량			4,536 (㎥)
12～13시				*
13～14시				*
										오 니 케 익
14～15시				*
15～16시				*
										원심 생산량			370.64 (톤)
16～17시				*
17～18시				*
										약 품
18～19시				*
19～20시				*
20～21시				*
										원심 사용량			560 (kg)
21～22시				*
22～23시				*
										탈수기 총 가동시간(日)
23～24시				*
가동시간	24	24	24	0	24			24		5대 120시간

호수 기기명 시간별		1호	예비	2호		3호	예비			4호		5호		예비	6호	세척수 펌프(A)
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750		1750		1750				1750		1770			1770
	10:00	1750		1750		1750				1750		1770			1770
																A . B 계 열	S1
	15:00	1750		1750		1750				1750		1770			1770
																	S2
	21:00	1750		1750		1750				1750		1770			1770
																	1	24	24	24	24
약품펌프 (RPM)	03:00	1730		1730		1750				1750		1770			1770
																	2	28	28	28	28
	10:00	1730		1730		1750				1750		1770			1770
																	3	28	28	28	28
	15:00	1730		1730		1750				1750		1770			1770
																C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730		1730		1750				1750		1770			1770
																	S4
구분	A,B계열				C,D계열			구분	A,B계열				C,D계열
																	4	24	24	24	24
																	5	26	26	26	26
잡용수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0			3.0			저 류 조 수 위 (M)	08시		3.3		3.5
																	S5
																	6	24	24	24	24
	16시	3.0			3.0				16시		4.0		4.1
																에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.0			3.0				24시		3.8		3.7
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	원심탈수기 벨트,스크류콘베어 케잌,탈리액 배출상태 점검 원심탈수기 가동상태 및 판넬 각 계기 동작상태 점검 콤프레샤 작동상태 및 응축수 드레인작업 협작물분리기 드럼스크린,감속기 작동상태 및 판넬 점검 및 주변청소작업 약품저장조 및 용해조 작동상태,판넬 점검 및 청소작업
																1		7.0	7.0	7.0	7.0
																2
																저류조 교반기
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
																AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
																	2
																	3
																CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
																	5
																	6