문서번호	수도자재관리센터-14506
결재일자	2014.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		최정화	07/31 성시영
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고(대형40,44번)0731

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공사용자재 입고검사 결과 보고

조달구매하여 납품된 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시

하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액	납품요구일 (납품기한)	배정 업체
덕타일 주철 이형관 구매 (대형40번)	이형관9종 153개	₩49,242,800	2014.07.18. (2014.08.16)	㈜신안 주철
버터플라이밸브 (수직형)700mm 용 구매(대형44)	밸브3개 (700mm)	₩24,943,300	2014.07.03. (2014.09.02)	㈜신진 정공

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2014.07.31

○ 검 사 자 : 지방공업주사보 윤승욱

○ 검사내용 : 규격, 외관검사 등

○ 입고내역

품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
				전번납품 누 계	금 번 납품량	잔량
KP소켓곡관	B형(L형),500mm*22	개	10	6	4	0	대형40
“	B형(L형),500mm*45	개	50	8	42	0	“
“	B형(L형),600mm*45	개	40	13	27	0	“
KP 이음관	400mm	개	15	0	15	0	“
“	500mm	개	25	0	25	0	“
플랜지 소켓관	300mm	개	10	0	10	0	“
“	500mm	개	2	0	2	0	“
“	600mm	개	1	0	1	0	“
버터플라이밸브	수직형 700mm	개	3	2	1	0	대형44

□ 검사결과

[대형40]

(단위: 개)

품 명	규 격	입고량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	용출	검사 결과
KP소켓곡관	B형(L형),500mm*22	4	1	1	-	-	-	-	적합
“	B형(L형),500mm*45	42	1	1	-	-	-	-	“
“	B형(L형),600mm*45	27	1	1	-	-	-	-	“
KP 이음관	400mm	15	1	1	-	-	-	-	“
“	500mm	25	1	1	-	-	-	-	“
플랜지 소켓관	300mm	10	1	1	-	-	-	-	“
“	500mm	2	1	1	-	-	-	-	“
“	600mm	1	1	1	-	-	-	-	“

[대형44]

(단위:개)

품 명	규 격	입고량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	검사결과
버터플라이밸브 (수직형)	700mm	1	1	1	-	-	-	적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격검사를 실시한 결과 적합함

○ 재료시험은 관련항목의 자체 및 공인 시험성적서 등을 제출토록 함.

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품처리코자 함.

○ 재료시험은 자체 및 공인 시험성적서를 확인 후 적합 시 검수코자 함.

붙임 1) 덕타일 이형관검사표(대형40) 1부

2) 버터플라이 밸브 검사표(대형44) 1부. 끝.