고장발생보고서(외부형 수관건조대)
문서번호	서빙고119안전센터-3586	결재	담당자	3팀장	119안전센터장
등록일자
			민병진	박재유	07/31 박주상
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	외부형 수관건조대	관리부서		서빙고119안전센터
고 장 일 시	2014 07. 31.(목) 09:00	장 소		후정
조치사항	자체적 수리는 불가로 전문업체 수리의뢰
원인 및 상태	원인 : 장기사용으로 인한 와이어도르래 내부부식으로 기능상실 및 와이어의 마찰로 인한 인장강도 저하. 상태 : 대량의 수관 견인시 와이어와 도르래 사이의 저항으로 수관견인 중 멈춤현상 반복.
담당자 의견	*와이어 도르래 교체 및 와이어 교환(마찰로 인한 인장강도 저하) *설치업체에 수리의뢰 ㈜ Blue kostec
그 밖의 사 항	자체수리 불가
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 07월 31일 지방소방장 성명 민 병 진 (인) 용산소방서장 귀하

	서빙고119안전센터장