문서번호	총무과-9302
결재일자	2014.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	한성백제박물관장
김인철		김영선	08/01 이인숙
협 조
	주무관			이명희
	주무관			최영대
	주무관			윤여불

태풍(강풍,호우)대비 안전검검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

태풍(강풍,호우)대비 안전점검 계획

태풍(강풍,호우)대비 우리박물관에서 관리하는 취약시설물에 대한 안전점검을 실시하여 재해 및 재난을 예방하고 시설물의 효용을 증진시켜 방문 시민고객들에게 안전하고 쾌적한 관람환경을 제공하고자 함.

□ 관련근거

○ 태풍(강풍,호우)대비 재해예방대책 및 시설물 긴급점검 추진

- 서울특별시재난안전대책본부-100(2014.7.31.)

□ 안전검검 개요

○ 점검일시 : 2014.08.01.(금)~08.04(월)

○ 점검대상 : 한성백제박물관, 백제학연구소, 몽촌역사관, 움집터전시관

○ 점검표 편성

- 총괄팀장 : 총무과장

- 점검반원 : 시설관리 담당자

※ 준공무직 직원 포함 시행(중앙감시실, 관제센터)

구 분	한성백제박물관	백제학연구소	몽촌역사관	움집터전시관
점검자	김인철, 전성욱, 양홍모, 전태진, 이명희, 윤여불 ※ 박물관 준공무직	김인철, 전성욱, 양홍모, 전태진, 이명희, 윤여불 ※ 박물관 준공무직	양홍모, 최영대, 손주섭	양홍모, 최영대, 손주섭

○ 점검방법 : 점검체크리스트에 의하여 현장점검하고 점검결과보고서                   작성(붙임)

□ 점검대상 현황

○ 한성백제박물관 시설물 전체

- 위    치 : 송파구 위례성대로 71 (방이동 88-20 올림픽공원내)

- 주 용 도 : 문화 및 집회시설(박물관), 근린생활시설(카페테리아)

- 규    모 : 연면적 19,423㎡ / 지하3층, 지상2층

※ 백제학연구소, 몽촌역사관, 움집터전시관 포함

○ 위탁시설 : 몽촌토성

□ 점검방법

○ 각 분야별 점검자가 점검 실시 후 점검결과 제출

○ 위탁시설 : 수탁자에 자체 안전점검 실시 요청 및 이행 여부 확인

□ 분야별 중점 점검사항

구 분	중점점검분야	점 검 내 용	비고
토목 건축 조경	한성백제박물관, 백제학연구소, 몽촌역사관, 움집터진시관 및 몽촌토성 등	- 박물관 등 건물주변 배수로 및 토사유출 점검 - 박물관 등 주변 시설 점검 - 야외 산책로 경사로, 녹지 등 조경시설 점검 - 기타 배수로 및 배수구 수시 점검 - 건물 누수 및 침수 점검 - 몽촌토성 배수로, 사면 붕괴여부 등 순찰 점검 - 수목도복 상태 점검
기계설비	배수펌프	- 박물관마당 집수정(2개소) 배수펌프 가동상태 점검 - 강당하부 집수정 배수펌프 가동상태 점검 - 지하주차장 집수정(2개소) 배수펌프 가동상태 점검 - 기계실 집수정(2개소) 배수펌프 가동상태 점검 - 공기조화기실 집수정 배수펌프 가동상태 점검 - 구내식당주방 집수정 배수펌프 가동상태 점검 - 백제학연구소 지하집수정 배수펌프 가동상태 점검 - 몽촌역사관 지하집수정 배수펌프 가동상태 점검
전기,통신	야외에 설치된 각종 시설	- 각종 배전반 점검 - 여름철 습기에 따른 기기상태 점검 - 차단기 작동 및 전선 전열상태 점검 - 전선주, 통신주 및 보안등 상태 점검 - 비상발전기 및 층별 분전반 점검 - CCTV 작동상태 및 통신케이블 점검

□ 점검결과 조치계획

○ 경미한 사항은 현장즉시 시정조치

○ 긴급을 요하는 사항은 긴급예산 확보하여 시행

○ 주요구조부 이상 발생시 필요시 전문가의 자문을 받아 보수공사 시행

○ 위탁시설 지적사항 : 보수계획 수립 후 보수공사 시행

□ 행정사항

○ 각 분야별 점검 완료 후 점검보고서를 2014.08.04.(월)까지 제출

○ 하자보수 기간일 내의 경우 즉시 시공사에 보수 지시

붙임  안전점검표 1부.  끝.