투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	재개발현장 주변 특별시도 확폭 공사장 품질 및 시공 관리 철저 지시

1. 서울시 도로유지보수에 적극 협조해 주신데 감사드리며 귀 현장에서 확폭 후 기부채납 예정인 우리사업소 관리 특별시도(사가정로, 답십리로) 확폭 공사현장을 점검하고 미흡한 점을 통보하오니 조치하여 주시고

가. 설계가 특별시도 굴착복구표준단면(혼합골재 t=60cm, 아스콘 t=20cm)과 상이

나. 혼합골재 층다짐 미실시

다. 일부구간 혼합골재 포설두께 부족

라. 기존 시설물(옹벽기초, H파일, 어스앙카, 하수맨홀, 하수관) 철거 미흡

1) 불용 하수시설 완전 철거, 잔재물 제거, 기존옹벽구조물 노면에서 깊이80cm 깊이 이상으로 제거 할 것

마. 현 골재포설 두께로 마감될 경우 아스콘 포장두께 부족

2. 앞으로는 반드시 공종별(지하매설물 제거, 노상다짐, 골재 포설, 골재다짐, 아스콘 중층 및 표층 포장)로 우리사업소의 검측을 받고 후속 공종을 시행하시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	답십리16구역 재개발조합 조합장,삼성물산(주) 답십리16구역 재개발 현장대리인
주무관	최영서		도로보수과장	08/01 국중진
협조자
시행	도로보수과-3547	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 용답동 250	/
전화	2210-1533	/전송	2210-1549	/	9373@seoul.go.kr	/	대시민공개