문서번호	먹는물분석과-752
결재일자	2014.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	먹는물분석과장	수질분석부장
최진수	황오주	08/04 김복순
협 조

도심천 오염배출원 특별조사 결과보고

2014. 8

상수도연구원

(먹는물분석과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	남양주시, 한강유역환경청	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	본청 물관리정책과 본부 수질과	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

도심천 오염배출원 특별조사 결과 보고

팔당댐 하류 지류천에 대한 주기적인 수질조사를 실시하던중 수질오염도가 상대적으로 심한 도심천에 대하여 집중적인 현장 및 특별수질조사 실시결과를 보고 함.

Ⅰ		조사개요

조사근거

2014년 수질검사․관리 계획(수질과-615, 2014.1.29.)

조사일시

1차 : 2014. 7. 02(수) 13:30~16:10

2차 : 2014. 7. 10(목) 09:50~11:30

- 1차 검사결과 BOD 기준 상류~중하류(1.0~2.3mg/L)까지 양호 하였으나 하류지점(8.1mg/L)에서 갑자기 상승하여 중하류~하류구간을 추가 집중조사

조사장소 : 도심천 상류 ~ 하류 구간(약 2.0km)

조사사유

팔당댐 하류 지류천 9지점 중 도심천의 BOD 및 총대장균군이

상대적으로 제일 높고, 최근 3개월 동안 상승추세에 있음.(붙임1)

(2014년도 BOD 현황)                     (2014년도 총대장균군 현황)

※ 생물화학적산소요구량(BOD)

- 유기물중 미생물에 분해되는 유기물량이며, 오염정도를 알 수 있는 가장 유용한 지표로서, 상수원 수질을 평가하는 단일항목으로 가장 많이 활용되고 있음.

※ 총대장균군

- 사람과 가축의 장내에 서식하는 세균 및 자연계에서 유래한 여러 기타 세균을 총칭하며,  총대장장균군 자체는 유해하지 않으며 원수의 오염정도를 간접적으로 보여주는 항목임.

조사자 : 3명(지방공업주사 최진수, 환경연구사 정종순, 공업연구사 이경우)

조사내용

하류에서 상류까지 예상 오염원 현장 확인(생활하수 유입현황 등)

도심천 생활하수 유입 지점 등 5개지점 수질조사

- 조사항목 : 9항목(BOD, COD, NH3-N, NO3-N, 총대장균군, pH, DO, 전기전도도, 수온)

Ⅱ		조사결과

현장 확인결과

도심천변의 차집관거를 통하여 하수차집관으로 이동 하여 한강변(자전거길)을 따라 중계 펌프장 ⇒ 구리하수처리장으로 처리하는 시스템으로서,

상류지역은 농경지, 축사, 빌라 등이 있으나 하수차집시설이 없어 하천으로 유입되어 오염이 가중될 우려가 있음.

- 생활하수가 소량이지만 상류에 유입되고 있었음.(붙임2)

⇒ 남양주시(생태하천과)에서 현재 “소하천 개선공사”사업으로 하수차집관을 연장 설치중에 있다고 함.

도곡교회앞 지점은 평상시에 하수가 완전 차집되지 않고 하천으로 유입되고 있음.

- 비가오지 않을때에는 하수가 우수토실로 유입되어 우수토실 바닥에 설치된 관을 통하여 하수차집관거로 흘러가는 합류식으로 설치되어 있으나, 하수량이 많을시 하수가 도심천으로 방류됨.

⇒ 남양주시(하수처리과)에서는 현재 우수토실내의 둑을 설치하는 안의 개선계획을 가지고 있음.

수질조사 결과

도곡교회앞 지점은 하수유입 등으로 인하여 하류(한강합류 직전 지점)의 수질이 저하된 것으로 조사되었음.

- BOD, NH3-N, COD, 총대장균군이 급격히 증가하였음.

- NO3-N, DO, pH, 전기전도도 등은 전 지점에서 큰 변화는 없었음.

BOD, COD가 중하류지역이 중류보다  낮은 것은 큰 오염물질의 유입이 없는 상태에서 하천의 자정작용에 의한 것으로 판단됨.

주요항목 수질검사 결과

구 분	상 류	중 류	중하류	도곡교회앞	하 류
					7. 02(수)	7. 10(목)
BOD	1.0	2.3	1.5	15.2	8.1	5.4
COD	2.5	4.6	3.4	7.4	8.8	4.1
NH3-N	0.012	0.289	0.366	7.656	1.984	1.234
총대장균군 (군수/100mL)	21,000	31,000	33,000	950,000	320,000	110,000

(단위 : mg/L)

Ⅲ		조치계획

상수도사업본부(수질과) 및 본청(물관리정책과)에 보고하여 해당  기관에서 남양주시(하수처리과)에 도심천 수질개선 요구

상수원 및 취수원수의 수질조사를 철저히 실시하여 이상발생시 본부  및 정수센터에 보고(통보) 등 적극대처

따로붙임 : 1. 지류천 주요 수질현황(‘13~’14년도)    1부.

2. 도심천 현장 수질조사 사진              1부.

3. 도심천 수질검사 결과                   1부.끝.