＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2014년 08월 04일 월요일						결재	근무자		반장		담 당				과 장
							임재동		김정환		이충기				08/05 이동신
기기별 시간별	벨트프레스 가동사항 점검표									근 무 자 명
	1호	2호	3호	4호	5호			6호		시간		구분		직명		성명
00～01시	*			*				*		00:00- 09:00		2조		기계7		강왕구
01～02시	*			*				*
										09:00- 18:00		4조		전기7		최윤석
02～03시	*			*				*
03～04시	*			*				*
										18:00- 24:00		1조		전기7		임재동
04～05시	*			*				*
										슬 러 지
05～06시	*			*				*
										소화인발량			4137(㎥)
06～07시	*			*				*
07～08시	*			*				*
08～09시	*			*				*
										원심 처리량			2319(㎥)
09～10시	*			*				*
10～11시	*			*
11～12시	*			*
										오 니 케 익
12～13시	*			*
										원심 생산량			254.95(톤)
13～14시	*			*
14～15시	*			*
15～16시	*			*
16～17시	*			*
										약 품
17～18시	*			*
18～19시	*			*
										원심 사용량			400(kg)
19～20시	*			*
20～21시	*			*				*
21～22시	*			*				*
22～23시	*			*				*
										탈수기 총 가동시간(日)
23～24시	*			*				*
가동시간	0	24	24	0	24			10		4대 82시간

호수 기기명 시간별		1호	S		2호		3호	S		4호		5호		S	6호	세척수 펌프(A)
																시간별 호수		03:00	09:00		2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750			1750		1750			1750		1770			1770
	10:00	1750			1750		1750			1750		1770			1770
																A . B 계 열	S1
	15:00	1750			1750		1750			1750		1770			1770
																	S2
	21:00	1750			1750		1750			1750		1770			1770
																	1	24	24	24	24
약품펌프 (RPM)	03:00	1730			1730		1750			1750		1770			1770
																	2	28	28	28	28
	10:00	1730			1730		1750			1750		1770			1770
																	3	28	28	28	28
	15:00	1730			1730		1750			1750		1770			1770
																9C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730			1730		1750			1750		1770			1770
																	S4
구분	A,B 계열			C,D 계열		구분			A,B계열				C,D계열
																	4	24	24	24	24
																	5	26	26	26	26
잡 용 수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0		3.0		저 류 조 수 위 (M)			08시		3.7		3.7
																	S5
																	6	24	24	24	24
	16시	3.0		3.0					16시		3.5		3.4
																에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.0		3.0					24시		3.1		3.2
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	원심탈수기 2,3,5호 탈리액,케익 배출상태 및 벨트,스크류콘베어 가동상태 점검 원심탈수기6호 점검 및 청소후 가동 및 정지(10:00~20:00) : 소화조 청소관계로 인한 저류조 수위저하 약품용해조 약품용해 및 저장조 수위 점검 원심탈수기 비닥 및 배수로 청소 작업 협잡물 이물질제거 작업 콤프레샤 가동 점검 및 응축수 드레인작업
																1		7.0	7.0	7.0	7.0
																2
																저류조 교반기
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
																AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
																	2
																	3
																CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
																	5
																	6

15:00